1999 아시아 태평양 TMD 미 의회 보고서 영한 초벌발번역

http://fas.org/spp/starwars/program/tmd050499.htm

평화와통일을여는사람들 평화군축팀 부장

------

Report to Congress on
Theater Missile Defense
Architecture Options
for the Asia-Pacific Region

아시아-태평양 지역에 대한

TMD

설계 옵션에 관한 대(對) 의회 보고서

I. INTRODUCTION

I. 도입

PURPOSE

목적

This report responds to the Fiscal Year 1999 National Defense Authorization Act which directs the Secretary of Defense to carry out a study of the architecture requirements for the establishment and operation of theater ballistic missile defense (TBMD) systems for Japan, the Republic of Korea (ROK) and Taiwan that would provide for their defense against limited theater ballistic missile attacks.

이 보고서는 일본, 대한민국(ROK) 그리고 타이완을 위한 전역 탄도 미사일 방어(TMBD) 체계의 설립과 작전을 위한 설계 요건의 연구를 국방장관에게 명령한 회계 연도 1999년 국방수권법안에 대한 응답이다. 이것은 한정된 전역 탄도 미사일 공격에 맞서 그들의 방어를 준비한다.

This report is not intended to discuss the overall development and production issues surrounding TBMD. Likewise, it does not discuss the criteria for arms transfers generally nor any particular issues surrounding transfers to Japan, ROK, or Taiwan. Finally, this report does not provide a comprehensive analysis of theater missile defenses in the Asia-Pacific region. Instead, as requested by Congress, it provides an overview of various TBMD architecture options, which could become available early in the next century. The defense of Japan, the ROK, and Taiwan against ballistic missile attacks is a complex topic and requires substantial in-depth analysis before definitive conclusions can be drawn. The goal of this report is to describe illustrative architecture options for Japan, the ROK, and Taiwan based on each one‘s unique political and military threat environments.

이 보고서는 TMBD를 둘러싼 전면적 개발과 생산 문제를 토의하려고 의도하지는 않는다. 똑같이, 이것은 무기 이전에 대한 기준을 일반적으로 토의하는 것도 일본, 남한, 또는 타이완으로 이전을 둘러싼 특정한 문제를 토의하는 것도 아니다. 최종적으로, 이 보고서는 아시아-태평양 지역에서 전역 미사일 방어의 포괄적인 분석을 제공하지 않는다. 대신에, 의회에 의해 요구된 대로, 이것은 다양한 TMBD 설계 옵션의 개관을 제공한다. 탄도 미사일에 맞선 일본, 남한, 그리고 타이완의 방어는 복잡한 주제이고 실질적인 명확한 결론이 도출될 수 있기 위해서는 실질적인 심층 분석이 필요로 된다. 각 나라의 독특한 정치적이고 군사적인 위협 환경에 기초해서 일본, 남한, 그리고 타이완을 위한 실례가 되는 설계 옵션을 묘사하는 것이 이 보고서의 목적이다.

BACKGROUND

배경

Preservation of peace and security in East Asia is a fundamental objective of the United States. The United States, with its allies and friends in the region, has deterred aggression and kept the peace through a number of bilateral alliances, through forward deployment of well-equipped armed forces and relationships with other forces in the region, through active diplomatic engagement, and through military response when necessary.

동아시아에서 평화와 안보를 유지하는 것은 미합중국의 기초적 목적이다. 미합중국은, 그 지역에서 그것의 동맹국과 우방국과 함께, 평화를 유지하고 침략을 저지했다, 수많은 양자 동맹을 통해서, 지역에서 다른 힘들과 함께 잘 갖춰진 무장력의 전진 배치를 통해서, 활동적인 외교적 개입을 통해서, 그리고 필요 시 군사적 대응을 통해서.

The spread of advanced military technology has the potential to undermine East Asian peace and stability, particularly when it comes to asymmetric capabilities like weapons of mass destruction (WMD) and ballistic missiles. As in other regions of the world, ballistic missiles with WMD warheads provide a military capability that has the greatest potential to put U.S. forward-based forces at risk and to threaten U.S. allies and friends. This threat is a concern to both the United States and to its allies and friends in the region.

진전된 군사 기술의 확산은 동아시아의 평화와 안정을 침식할 잠재력을 가진다, 각별히 대량 살상 무기(WMD)와 탄도 미사일 같은 비대칭 능력으로 오는 때 말이다. 세계의 다른 지역에서처럼, 대량 살상 무기 탄두를 가진 탄도 미사일은 미(美) 전방-배치된 무력을 위험에 처하게 하고 미국의 동맹들과 친구들을 위협할 중대한 잠재력을 가진다. 이 위협은 미합중국과 그것의 동맹국과 우방국 모두에 걱정거리이다

To protect U.S. forces against theater ballistic missiles (TBM), the United States embarked on programs to develop and deploy improved ballistic missile defenses following the Gulf War. Some of our allies and friends in East Asia and elsewhere, concerned by the growth of longer range, increasingly accurate and lethal theater ballistic missile systems and the threat they pose to their populations, have expressed an interest in how missile defenses might contribute to their own self-defense.

전역 탄도 미사일(TBM)에 맞서 미군을 보호하기 위해, 걸프전(Gulf War)에 뒤이어 미합중국은 개선된 탄도 미사일을 개발하고 배치하는 프로그램에 착수했다. 동아시아와 다른 곳에서 몇몇 우리의 동맹국과 우방국은, 좀 더 긴 사거리, 더욱더 정확하고 치명적인 전역 탄도 미사일 체계의 성장과 그리고 그들이 그들의 주민들에게 제기하고 있는 위협에 관계되어, 미사일 방어가 그들 자신의 자기-방어에 어떻게 공헌할 수 있는지에 관심을 표현했다.

However, no decisions on deployment have been made other than for protecting forward deployed U.S. forces in the region. Any future decision by our allies or friends to develop and deploy advanced missile defenses must take into account a wide range of factors, including foreign policy interests, economic criteria, and domestic concerns. U.S. support for such decisions will be determined by their impact on U.S. security and interests and maintenance of peace and stability in the region.

하지만, 그 지역에서 전방 배치된 미군을 보호하는 것 이상의 배치에 관한 다른 어떤 결정도 내려지지 않았다. 진전된 미사일 방어를 개발하고 배치하겠다는 우리의 동맹국과 우방국에 의한 어떤 미래의 결정은 범지역적 요인들을 고려해야 한다, 외교 정책 이익, 경제적 기준, 그리고 국내적 관심을 포함해서 말이다. 그런 결정에 대한 미국의 지지는 미국 안보와 이익 그리고 지역에서 평화와 안정의 유지에 관한 그것의 영향에 의해 결정될 것이다.

In general, to deal with the new threat of WMD and theater ballistic missiles that can deliver them, the United States has developed a multifaceted counterproliferation policy and strategy. For East Asia, this policy is spelled out in the 1998 National Security Strategy for the East Asia-Pacific Region. A key component of this policy and strategy is the ability to defend our forces against WMD and their means of delivery. The Secretary of Defense‘s recent announcement of DoD’s intention to increase investment into theater missile defense systems reflects the importance we place on protecting our forward deployed forces.

일반적으로, WMD와 그것을 나를 수 있는 전역 탄도 미사일의 새로운 위협을 다루기 위해, 미합중국은 다면적인 반확산 정책과 전략을 개발했다. 동아시아에 대해, 이 정책은 「동아시아-태평양 지역 국가 안보 전략 1998」에서 명확히 설명되었다. 이 정책과 전략의 주요한 구성요소는 WMD와 그것의 이동 수단에 맞서 자신의 무력을 방어할 능력이다. 전역 미사일 방어 체계에 투자를 증가시키는 DoD의 의도에 대한 국방부 장관의 최근 성명은 우리의 전진 배치된 무력을 보호하는 데 우리가 두는 중요성을 반영한다.

The United States and several allies and friends already have some TMD capabilities, e.g., PATRIOT. In order to better defend its own forces, the United States is pursuing several TMD development programs and plans to deploy these advanced capabilities in layered defenses ("defense-in-depth") using air, land- and sea-based systems by the end of the next decade. The combination of air-, land- and sea-based boost phase, upper, and lower tier systems in an integrated architecture is referred to as the TMD Family of Systems (FoS). The FoS approach can provide multi-tiered defenses which are necessary to increase system robustness (kill probability) and efficiency (minimizing resource usage) against the large inventories of shorter range missiles (lower tier systems) as well as the longer range ballistic missiles (upper tier systems). For the FoS to function effectively, boost phase, upper- and lower-layer defenses must be supported by timely and accurate early warning and battle management/command control communications (BM/C3).

미합중국과 몇몇 동맹국과 우방국은 가령 패트리어트(PATRIOT)같은 일부 TMD 능력을 이미 가진다. 그들 자신의 무력을 더 잘 방어하기 위해, 다음 10년의 끝까지 공중, 지상-기반과 해상- 체계를 사용하는 중층(“심층-방어”)의 이 진전된 능력을 배치하는 몇몇 TMD 개발 프로그램과 계획을 미국은 추구하고 있다. 통합된 설계에서 공중-, 지상- 그리고 해상-기반 발사 단계, 상층, 그리고 하층 체계의 조합은 TMD 가족의 체계 (FoS)로 칭해진다. 보다 긴 사거리 탄도 미사일(상층 체계)뿐만 아니라 보다 짧은 사거리 미사일(하층 체계)에 맞서 체계 강고성(확률을 없앤다)과 효율성(자원 사용을 최소화한다)을 증가시키는 데 필수적인 다층적 방어를 FoS 접근은 제공할 수 있다. 효율적으로 기능하는 FoS를 위해, 발사 단계, 상층 그리고 하층 방어는 적시에 정확한 조기 경보와 전장 운영/명령 통제 통신(BM/C3)에 의해 뒷받침되어야 한다.

While layered missile defenses are expected to be very effective (especially against limited attacks), they may never achieve 100 percent probability of kill and therefore must be considered as only one component of our overall counterproliferation strategy which includes our extended nuclear deterrent and our conventional capabilities as key components.

중층의 미사일 방어가 (특히 한정된 공격에 맞서) 매우 효과적인 반면에, 그것들은 100 퍼센트 확률의 격파를 결코 달성할 수 없을 수도 있고 그러므로 주요한 구성요소로서 우리의 재래식 능력과 우리의 확장 억제를 포함하는 종합적 반확산 전략의 단지 하나의 구성요소로서만 고려되어야 한다.

The analytical conclusion in this study that certain hypothetical options could allow effective defense should not be construed as a recommendation to deploy TMD in East Asia by our allies and friends. Because the focus of this study is possible TMD architecture, it does not address their feasibility or desirability from political, economic, or other security perspectives. A detailed discussion of these important facets of the issue is outside the mandate and scope of this paper.

일정한 가정적 옵션이 효과적인 방어를 허락할 수 있다는 이 연구의 분석적 결론은 우리의 동맹국들과 우방국들에 의한 동아시아에서 TMD 배치를 추천하는 뜻으로 취해져서는 안 된다. 이 연구의 초점은 가능한 TMD 설계이기 때문에, 정치적, 경제적, 또는 다른 안보 관점에 따른 설계의 실행가능성 또는 바람직함을 이 연구는 역설하지 않는다.

The Department of Defense welcomes the opportunity to present this report as part of a continuing dialogue and discussion on the subject of TMD. DoD is committed to keeping Congress informed of developments on this subject, to include implications for its allies and friends.

국방부는 TMD라는 주제에 관한 연속된 대화와 토의의 부분으로서 이 보고서 제출 기회를 환영한다. DoD는 이 주제의 발전을 의회에 알리도록 명받았다, 그것의 동맹국과 우방국에 대한 함의를 포함해서.

II. OVERALL APPROACH

II. 종합적 접근

REPORTING REQUIREMENTS

보고하는 요건

Section 1533 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1999 directs the Secretary of Defense to carry out a study of the architecture requirements for a theater ballistic missile defense (TBMD) system in the Asia-Pacific region to protect key regional allies and friends of the United States. The Act specify ies that the architectures in the study should include the description of any United States missile defense system that could be transferred to key allies and friends to provide for their self-defense against limited ballistic missile attacks. The Conference Report includes the understanding that this study should include Japan, the Republic of Korea (ROK), and Taiwan.

회계 연도 1999를 위한 국방수권법안의 1533항은 미국의 주요한 지역 동맹국들과 우방국을 보호하기 위해 아시아-태평양 지역에서 전역 탄도 미사일(TBMD)에 대한 설계 요건의 연구를 수행할 것을 국방부 장관에게 명령했다. 연구에서 설계가 한정적 탄도 미사일 공격에 맞서 주요한 동맹국과 우방국들의 자기-방어를 제공하도록 그들에 이전될 수 있는 미합중국 미사일 방어 체계 기술을 포함할 것을 그 법안은 명기했다. 협의 보고서는 이 연구가 일본, 대한민구(남한), 그리고 대만을 포함해야 한다는 이해를 포함한다.

LIMITATIONS

제한

Missile defense options for Japan, ROK, and Taiwan were developed and assessed separately based on the unique political and military threat environment confronting each one. The architecture options analyzed for each entity in no way suggest or imply a region-wide architecture network. The architecture options presented do not address protection of U.S. forward deployed forces. In addition, this study did not include U.S. TBMD forces that may be deployed in the region nor defense of U.S. critical military assets in the region. The report does not advocate or recommend deployment of any specific TMD architecture, including those discussed in the report.

일본, 한국, 그리고 대만에 대한 미사일 방어 옵션은 각각의 나라가 직면한 독특한 정치적이고 군사적인 위협 환경에 기초해 개별적으로 개발되고 접근되었다. 각각의 실체를 위해서는 어떤 방식으로도 분석될 수 없는 설계 옵션은 범-지역적 설계 네트워크를 제안하거나 암시한다. 제출된 설계 옵션은 전진 배치된 미 무력의 보호에 역점을 두지 않는다. 추가적으로, 이 연구는 그 지역에 배치될 수도 있는 미 TBMD 무력이나 그 지여에서 중요한 미 군사 자산을 포함하지 않는다. 보고서는 어떤 특유의 TMD 설계의 배치를 옹호하거나 추천하지 않는다, 보고서에서 토의된 것들을 포함해서 말이다.

The architectures utilize representative TBMD systems now under development (i.e. PATRIOT PAC-3, Navy Area Defense, Theater High Altitude Area Defense {THAAD} and Navy Theater Wide {NTW} similar to the Block I and Block II systems). Lower tier systems are expected to become operational beginning early in the next decade. Upper tier TMD systems are in the engineering and development phase and initial operational capability is not expected until after 2007. Due to time constraints, the report does not examine boost-phase intercept systems like Airborne Laser (ABL) and Space-Based Laser (SBL). Also, there was insufficient time to examine the effects of suppression of TBMD systems by a potential aggressor, robustness against maximum aggressor raid sizes, or countermeasures which could be employed on theater ballistic missiles (TBMs).

설계는 현재 개발 하의 대표적인 TBMD 체계(예. 패트리어트 팩-3, 해상방어, 고고도 요격 미사일{사드} 그리고 블록 I and 블록 II 체계와 유사한 해상배치방어{NTW})를 활용한다. 하층 체계는 다음 10년의 초기에 작전적으로 시작이 될 것으로 기대된다. 상층 TMD 체계는 엔지니어링과 개발 단계에 있고 최초의 작전적 능력은 2007년 이후가 될 때까지 기대되지 않는다. 시간 압박으로 인하여, 보고서는 항공기형 레이저(ABL)와 우주-기반 레이저(SBL) 같은 발사-단계 요격 체계는 검토하지 않는다. 또한 잠재적 공격자에 대한 TBMD의 제지, 최대의 공격자 급습 크기에 맞선 강고함, 또는 전역 탄도 미사일(TBMs)에 관해 쓰일 수 있는 대항수단의 효과를 검토할 시간은 불충분했다.

TECHNICAL METHODOLOGY

기술적 방법론

Table 2-1 identifies the TBMD systems used in this analysis. The performance of the lower and upper tier systems in the analysis was similar to, but not exactly like, the U.S. TBMD systems currently under development. The system representations used were sufficient for an illustrative architecture study.

표 2-1은 이 분석에서 사용된 TBMD 체계를 확인한다. 이 분석에서 하층과 상층 체계는 일반적으로 개발 하의 미 TBMD 체계와 유사하나, 정확히 같지는 않다. 사용된 그 체계 표시는 실례가 되는 설계 연구로 충분하다.

Table 2-1. Classes of Systems Available for Deployment

표 2-1. 사용가능한 배치의 분류

System Class	U.S. System
Land-Based Lower Tier	Similar to PATRIOT PAC-3
Sea-Based Lower Tier	Similar to Navy Area Defense
Land-Based Upper Tier w/Fire Control Radar And Endo-Exo Missile	Similar to THAAD (THAAD Missile And TMD-GBR)
Sea Based Upper Tier w/Exo Missile	Similar to NTW SM-3 Block I Missile And AEGIS SPY-1 Radar
Sea-Based Upper Tier w/Fast Exo Missile	Similar to NTW Block II System

The primary measure of effectiveness for the architecture alternatives undertaken in this study was defended area. The force structure derived, for each illustrative architecture, in this study could reasonably be expected to provide area coverage for each defended area against a limited attack by the different types of TBMs likely to be arrayed against it.

이 연구에서 수행된 설계 대안에 대한 유효성의 주요한 수단은 방어 구역이다. 각각의 실례가 되는 설계에 대해, 이 연구에서 도출된 무력 구조는 그것에 맞서 배열될 수 있는 다른 형태의 TBMs에 의한 한정된 공격에 맞서 각각의 방어 구역에 대한 구역 유효범위를 제공할 것으로 합리적으로 기대된다.

This report quantifies the architecture force structure needed to provide coverage against specific theater ballistic missile threats to most of the territories for Japan, South Korea, and Taiwan. This defense also provides protection of the critical assets identified by the U.S. intelligence community.

이 보고서는 일본, 남한, 그리고 대만을 위해 대부분의 영토에 대한 특유의 탄도 미사일 위협에 맞서 유효범위를 제공하기 위해 필요로 되는 설계 무력 구조의 양을 정한다. 이 방어는 미 첩보 공동체에 의해 확인된 중요한 자산의 보호를 또한 제공한다.

A source of early warning is essential for the effective operation of any theater missile defense architecture. Early warning also permits effective implementation of passive measures, such as civil defense and dispersal of aircraft. In many cases, an optimal early warning configuration is a combination of overhead surveillance and long range phased array early warning radars thereby introducing a measure of redundancy, reducing opportunities for false indications of missile launches and increasing survivability. Each of these methods provides the fire control radar a cue, allowing earlier detection and engagement of the threat TBM. Of course, this cueing implies a communication system and a procedure for removing biases between the different sensors.

조기 경보의 소스는 어떤 전역 미사일 방어 설계의 효과적 작전에 불가결하다. 조기 경보는 민간의 방어와 항공기의 소개와 같은 수동적 수단의 효과적인 이행을 또한 허락한다. 많은 경우에, 최적의 조기 경보 배치는 상공 감시와 장거리 phased array 조기 경보 레이더의 조합인데 그래서 여분의 수단을 도입하고, 미사일 발사에 관한 잘못된 징후의 가능성을 줄이고 그리고 생존가능성을 높인다. 각각의 이 방법은 발사 통제 레이더에게 신호를 제공한다, 위협 TBM의 조기 탐지와 교전을 허락하면서 말이다. 물론, 이 신호는 통신 체계와 다른 센서들 사이의 치우침을 제거하는 절차를 함의한다.

To determine the defended area for a particular architecture in a given country, sample threat launch points were chosen for each of the different types of TBMs. A grid was then overlaid on the map of each defended territory. The required force structure was estimated and its TBMD assets deployed. Each threat flew a simulated trajectory, within its range capabilities, to the center of each grid square in the defended territory. A particular grid square was considered covered or defended if the defending assets in the architecture could intercept all of the feasible trajectories from every threat launch point to the center of that grid square. If even only one threat trajectory could reach a particular grid square without being negated by the deployed TBMD assets, that grid square was considered unprotected by that particular architecture. The process was repeated, until the greatest defended area was achieved with the fewest fire units. This process is shown in Figure 2-1.

주어진 나라에서 실제적 설계를 위한 방어 구역을 결정하기 위해, 샘플 위협 발사 지점은 각각의 다른 형태 TBMs에 대해 선택되었다. 격자는 그 다음에 각각의 방어 영토의 지도 위에 덮어쓴 것이다. 요구된 무력 구조는 추정된 것이고 그것의 TBMD 자산이 배치되었다. 각각의 위협은 방어 영토에서 각각 격자 네모의 중심으로, 그것의 사거리 능력 내에서, 모의 궤도를 날아갔다. 만약 설계에서 방어하는 자산이 모든 위협 발사 지점부터 그 격자 네모의 가운데까지 모든 실행가능한 궤적을 요격할 수 있다면 특정한 격자 네모는 방위되거나 방어된 것으로 고려되었다. 만약 단지 한 위협 궤적이라도 배치된 TBMD 자산에 의해 부정되지 않고 특정한 격자 네모에 도달했다면, 그 격자 네모는 특정한 설계에 의해 보호되지 않은 것으로 고려되었다. 그 과정은 반복되었다, 가장 큰 방어 구역이 가장 적은 포대를 가지고 달성될 때까지. 이 과정은 그림 2-1에 보인다.

Figure 2-1. Calculating the Battlespace Coverage

그림 2-1. 전투공간 유효범위 계산하기

III. JAPAN

III. 일본

BACKGROUND

배경

Japan has been engaged in a ballistic missile defense dialogue with the United States since 1987 when the two countries signed an Agreement Concerning Japanese Participation in Research for the Strategic Defense Initiative. Since 1987, BMDO sponsored two joint industry studies, which recommended a two-tiered TMD architecture.

두 나라가 전략 방위 구상을 위한 연구협력 합의각서에 서명했던 1987년 이래로 일본은 미국과 함께 탄도 미사일 방어 대화에 종사했다. 1987년 이래로, BMDO는 두 번의 공동 산업 연구를 후원했는데, 그것은 두 층의 TMD 설계를 추천했다.

In December 1993, a U.S.-Japan TMD Working Group (TMD WG) was created under the Security Sub Committee, Security Consultative Committee (SSC-SCC) to provide a forum for regular discussion of TMD and TMD-related matters such as regional political implications and treaty compliance. In October 1994, a Government of Japan-led U.S.-Japan Bilateral Study on Ballistic Missile Defense was initiated; the study provided extensive simulation and systems analysis to identify and evaluate various missile defense alternative architectures. The results identified and evaluated specific Japanese TMD-related technologies associated with the U.S. Navy Theater Wide TBMD program and their related capabilities that would enhance U.S. TMD systems development.

1993년 12월에, TMD와 정치적 함의와 조약 준수와 같은 TMD와 관련된 문제들에 대한 포럼을 준비하기 위해 미-일 TMD 워킹 그룹(TMD WG)이 안보하부위원회와 안보협력위원회 하에서 설치되었다. 1994년 10월에, 일본 정부가 주도한 미-일 탄도 미사일방어에 관한 양자 연구가 개시되었다; 다양한 미사일 방어 대안 설계를 확인하고 평가하기 위해 그 연구는 광대한 시뮬레이션과 체계 분석을 제공했다. 그 결과는 미 해상배치방어 TMBD 프로그램과 연합된 일본의 TMD-관련 기술 그리고 미 TMD 체계 개발을 향상시킬 그것들의 관련 능력을 확인하고 평가했다.

ARCHITECTURE OPTIONS

설계 옵션

Geographic Features

지리적 특징

Geography is the predominant factor to be considered in designing the architecture requirements and options for defense of Japan. There is a sea barrier of about 1,000 km between most of Japan and North Korea. To traverse this distance, a TBM launched against Japan must travel a substantial part of the way exo-atmospherically.

일본의 방어를 위해 설계 요소와 옵션을 디자인하는 데 지리는 유력한 요인이다. 일본의 대부분분과 북한 사이에 약 1000킬로의 바다 장벽이 있다. 이 거리를 가로지르기 위해, 일본에 맞서 발사된 TBM은 외-대기권적으로 실질적인 부분의 길을 가로질러야 한다.

Flight Characteristics of North Korean Missiles

북조선 미사일의 비행 특성

The extended period of flight that the North Korean TBMs spend in the exo-atmosphere provides upper tier TBMD systems ample engagement opportunities (shoot-look-shoot coverage in many defended areas) and deployment flexibility (ships can be positioned for either ascent, midcourse or descent phase defense).

북한 TBM이 외-대기권에서 쓰는 연장된 기간의 비행은 상층 TBMD 체계에 풍부한 교전 기회(많은 방어 구역에서 shoot-look-shoot 유효범위)와 배치 유연성(함선이 상승 또는, 중간 또는, 하강 단계 방어를 위해 위치될 수 있다)

North Korea could attempt to attack most of Japan over a large attack azimuth, from east-northeast to directly south, in a relatively limited arc of ballistic missile ranges (1000-1500 km). The North Korean threat would come from a concise attack area, which limits the radar search requirement. All architecture examined here would have organic sensors capable of satisfying this requirement.

북한은 넓은 공격 발사방위에 걸쳐 일본의 대부분을 공격 시도 할 수 있다, 동-북동쪽부터 직접적으로 남쪽까지, 탄도 미사일 사거리의 비교적 한정된 활모양으로(1000-1500 km). 북한 위협은 간결한 공격 구역으로부터 올 것이고, 그것은 레이더 탐색 요건을 제한한다. 여기서 검토된 모든 설계는 이 요건을 만족할 유기적 센서를 가질 것이다.

Results of Architecture Analysis

설계 분석의 결과

Four different architecture options were examined for the defense of Japan. Only one option used only a lower tier system. It was analyzed to indicate how many sites would be required to defend the entire nation. The other three alternatives analyzed were upper tier systems.

네 가지 다른 설계 옵션이 일본의 방어를 위해 검토되었다. 단지 한 옵션만이 오직 하층 체계만을 사용했다. 그것은 전체 국가를 방어하기 위해 얼마나 많은 부지가 요구될 것인지를 가리키기 위해 사용되었다.

The first option studied was a land-based lower tier system similar to the PATRIOT PAC-3 system integrated with a THAAD-like radar which could provide cueing. The purpose of this examination was simply to demonstrate the large number of fire units that would be required to accomplish a ballistic missile defense for Japan. Even using cueing information from a THAAD-like radar and remoting the PAC-3-like launchers (to provide extended battlespace), more than one hundred PAC-3-like fire units would be needed for a country-wide defense of Japan.

연구된 첫 번째 옵션은 신호를 줄 수 있는 사드-같은 레이더와 함께 통합된 패트리어트 팩-3와 유사한 지상-기반 하층 체계였다. 일본을 위한 탄도 미사일 방어를 성취하기 위해 요구되는 포대의 거대한 수를 증명하는 것이 단순히 이 검토의 목적이었다. 사드-같은 레이더로부터 신호 정보를 사용하고 원거리의 팩-3-같은 발사대를 (확장된 전투공간을 제공하기 위해) 사용할 때조차, 100개 이상의 팩-3-같은 포대가 일본의 전국토 방어를 위해 필요로 될 것이다.

The remaining options examined addressed only upper tier systems. A deployment of six land-based endo-exo upper tier systems, similar to the THAAD system, would provide coverage of nearly all of Japan. An alternative configuration, consisting of four fire units, coupled with three additional THAAD-like radars, could also cover nearly all of Japan.

검토된 나머지 옵션들은 오직 상층 체계에만 역점을 두었다. 사드 체계와 유사한, 여섯 개의 지상-기반 내-외기권 상층 체계의 배치는 일본의 거의 전부의 유효범위를 제공할 것이다. 대안적인 배치는, 네 개의 포대로 이루어지며, 세 개의 추가적 사드-같은 레이더와 짝을 이루어, 일본의 거의 전부를 방위할 수 있다.

Two sea-based exo-intercept systems, similar to the NTW Block I and anticipated Block II systems, were also analyzed. For a NTW Block I-like system, four ship positions would provide nearly complete coverage of Japan with substantial shoot-look-shoot opportunities over much of Japanese territory. With the faster missile and better kill vehicle typical of the NTW Block II-like system, which would allow expansion of the engagement volume, an even more efficient deployment would be possible. One ship position is sufficient to provide full national coverage. The interceptor speed would allow this system to provide a shoot-look-shoot engagements over the central portion of the country.

NTW 블록 I과 예정된 NTW 블록 II와 유사한, 두 가지 해양-기반 외기권-요격 체계 또한 분석되었다. NTW 블록 I-같은 체계에 대해서는, 네 척의 함선 위치가 일본의 거의 완전한 유효범위에 많은 일본 영토에 걸친 shoot-look-shoot 기회를 제공할 것이다. NTW 블록 II-같은 체계에 전형적인 보다 빠른 미사일과 좋은 타격 수단과 함께라면, 훨씬 효율적인 배치가 가능할 것이다. 한 척의 함선 위치면 전 국가적 유효범위에 충분하다. 요격 속도는 이 체계가 국토의 중심 부분에 걸쳐 shoot-look-shoot 교전을 제공하는 것을 허락할 것이다.

Summary

A summary of the illustrative force structure analysis is shown in Table 3-1. For a lower tier only architecture, the number of systems that would be required for full coverage of Japan is deemed impractical. For the upper tier systems, the number of fire units/ships required is noted. All three of the upper tier architectures could provide coverage of Japan. Additional TMD units could increase the efficiency with which the inventory is expended by providing more shoot-look-shoot opportunities.

실례가 되는 무력 구조 분석의 요약은 표 3-1로 보여진다. 오직 하층 설계에 대하여, 일본의 전 유효범위에 대하여 요구될 다수의 체계는 비실제적인 것으로 보인다. 상층 체계에 대하여, 요구된 다수의 포대/함선은 적어두었다. 모두 세 가지의 상층 설계는 일본의 유효범위를 제공할 수 있었다. 추가적 TMD 포대는 효율성을 증가시킬 수 있었는데 그 효율성과 함께 보다 많은 shoot-look-shoot 기회를 제공함으로써 총액이 소비되었다.

Table 3-1 Architecture Force Structure Illustrations For Defense Of Japan

Architecture Class	Number Of Upper Tier Assets	Number Of Lower Tier Assets
Land Based Lower Tier	N/A	>100*
Land Based Endo-Exo Upper Tier Missile / Upper Tier Radar	6 (or 4 batteries + 3 radars)	N/A
Sea Based Exo Missile Upper Tier / Sea-Based Upper Tier Radar	4	N/A
Sea Based Exo Missile Upper Tier Fast Missile / Sea-Based Upper Tier Radar	1	N/A

*For Complete Coverage Of Japan

IV. REPUBLIC OF KOREA

IV. 대한민국

BACKGROUND

배경

The United States continues to be concerned over the ballistic missile threat to the Republic of Korea (ROK) and is prepared to cooperate with our ally in developing effective means for addressing this dangerous threat.

미합중국은 대한민국(한국)에 대한 탄도 미사일 위협에 관해서 계속 우려하고 이 위험한 위협을 다루는 데에 효과적인 수단을 개발하는 데 우리의 동맹국과 협력할 준비가 되어 있다.

ARCHITECTURE OPTIONS

설계 옵션

The architecture requirements for the defense of the ROK against North Korean missiles reflect the geography of the Korean peninsula and the theater ballistic missile capability of North Korea.

북한 미사일에 맞서 한국 방어를 위한 설계 요건은 한반도의 지형과 북한의 전역 탄도 미사일 능력을 반영한다.

Geographic Features

지리적 특징

The key geographic features dominating the architecture requirements and options for the defense of the ROK are the close proximity of the capital Seoul to the North Korean-ROK border and the relatively small size of the Korean peninsula. Home to more than 25 percent of the ROK‘s population, Seoul is only some 40 kilometers (24 miles) south of the Demilitarized Zone (DMZ) and within easy range of all the ballistic missiles considered in this study. The ROK is relatively small, with a north-south length of roughly 380 kilometers and an east-west width of 260 kilometers. North Korea is slightly smaller. As a result, the ranges of the ballistic missiles that can be used are restricted.

남한의 방어를 위한 설계 옵션과 요건을 지배하는 중요한 지리적 특징은 북한-한국 경계에 대한 수도 서울의 근접한 접근성과 한반도의 비교적 작은 크기이다. 한국 인구의 25퍼센트 이상 본거지, 서울은 비무장지대(DMZ)의 단지 약 40킬로미터(24마일)쯤 남쪽에, 이 연구에서 고려된 모든 탄도 미사일의 충분한 사거리 안에 있다. 남한은 비교적 작다, 대충 380킬로미터인 북-남 길이와 260킬로미터의 동서 너비를 가지면서. 북한은 약간 더 작다. 결과적으로, 사용될 수 있는 탄도 미사일의 사거리는 제한된다.

Flight Characteristics of North Korean Missiles

북조선 미사일의 비행 특성

All the missile trajectories used as the baseline in this study are nominal. The short range ballistic missile trajectories would have to exit the atmosphere (ie. achieve an altitude of more than 100 kilometers) to be accessible to exo-only upper tier systems.

이 연구에서 기준선으로 사용된 모든 미사일 궤적은 명목상의 것이다. 단거리 탄도 미사일 궤적은 대기권을 나갈 것이다(예. 100킬로미터 이상의 고도를 달성) 그래서 외기권 상층 체계에 의해 영향을 받으면서.

Results of Architecture Analysis

설계 분석의 결과

Five different architecture options were examined for the defense of the ROK against North Korea. These were selected to be the simplest possible options from the collection of different combinations of systems that could have been used.

북한에 맞서 한국의 방어를 위해 5가지 다른 구축 옵션들이 검토되었다. 사용되었던 체계들의 다른 조합의 집합으로부터 가장 단순하게 가능한 옵션으로서 이것들은 선택되었다.

The first option examined was a land-based lower tier system similar to the PATRIOT PAC-3 system, using remote launchers at most sites to extend their coverage. The size of the force deployed was selected to cover the assets identified as critical. More of South Korea could be covered with a larger deployment.

첫 번째 옵션은 패트리어트 팩-3 체계와 비슷한 지상-기반 하층 체계였는데, 기껏해야 그 유효범위에 뻗쳐 있는 원거리 발사장치를 사용하면서 말이다. 전개된 무력의 크기는 결정적인 것으로 확인된 자산을 방위하기 위해 선택되었다. 남한의 많은 부분은 보다 넓은 배치를 가지고서야 방위될 수 있었다.

The second option was a sea-based lower tier system, similar to the Navy Area system. Such a system could provide protection to the coastal targets, but could not reach far enough inland to defend all critical assets and population centers against all threat trajectories.

두 번째 옵션은 해양 구역 체계와 유사한 해상-기반 하층 체계였다. 그러한 체계는 연안의 목표에 대한 보호를 제공할 수 있었으나, 모든 위협 궤적에 맞서 중요한 자산과 인구 중심지를 방어할 수 있을 정도로 훨씬 충분한 내륙에 도달할 수는 없었다.

The other options examined used upper tiers in conjunction with a land-based lower tier system. The lower tier system would be necessary because the upper tier could not intercept ballistic missiles targeted on Seoul.

검토된 다른 옵션은 기상-기반 하층 체계와 함께 상층 체계를 사용했다. 하층 체계는 필수적이었는데 왜냐하면 상층은 서울에 목표를 둔 탄도 미사일을 요격할 수 없었기 때문이다.

Using four upper tier endo-exo batteries (similar to the THAAD system) and seven lower tier batteries (similar to the PAC-3), all of the country beyond the immediate reach of very short-range ballistic missiles could be covered. The critical feature for the coverage achieved by this architecture is the minimum intercept altitude of the endo-exo upper tier system. Able to intercept TBMs flying to an apogee as low as 40 kilometers, the endo-exo upper tier system could reach most of the threatening trajectories. The lower tier system would be used to protect Seoul and its environs.

(사드 체계와 유사한) 네 개의 상층 내-외기권 포대와 (팩-3와 유사한) 일곱 개의 하층 포대를 사용한다면, 가장 짧은-사거리 탄도 미사일의 즉각적 도달을 넘어서 모든 국토가 방위될 수 있었다. 이 구축에 의해 달성된 유효범위에 대한 중요한 특징은 내-외기권 상층 체계의 최소 요격 고도이다. 40킬로미터만큼 낮은 정점으로 나는 TBMs를 요격할 수 있으면서, 내-외기권 상층 체계는 대부분의 위협 궤적에 도달할 수 있었다. 하층 체계는 서울과 그 근교를 보호하는 데 사용될 것이다.

With a minimum intercept altitude of about 100 kilometers, the sea-based upper tier exo systems could not defend the northern two-thirds of the ROK against the low flying short range TBMs. Irrespective of the number of ships or interceptor velocity, the exo-atmospheric TBMD architectures would be denied intercepts against most TBM threats due to the low apogee when flying short ranges.

약 100킬로미터의 최소 요격 고도를 가지고, 해상-기반 상층 외기권 체계는 낮게 나는 단거리 TBMs에 맞서 한국의 북쪽 3분의 2를 방어할 수 없었다. 함선과 요격기의 숫자에 관계없이, 외-대기권 TMBD 설계는 단거리를 날 때 대부분 TBM의 낮은 고도로 인하여 위협에 맞선 요격체로 인정되지 않을 것이다.

Table 4-1 summarizes the analyzed force structures.

표 4-1 분석된 무력 구조를 요약

Table 4-1. Architecture Force Structure Requirements for Defense of South Korea Against North Korea

표 4-1. 북조선에 맞서 남한의 방어를 위한 설계 무력 구조 요건

Architecture Class	Number Of Upper Tier Assets	Number Of Lower Tier Assets
Land Based Lower Tier	N/A	25
Sea-Based Lower Tier	N/A	11
Land Based Endo-Exo Missile Upper Tier / Upper Tier Radar + Land Based Lower Tier	4-Many	7
Sea Based Exo Missile Upper Tier / Sea-Based Upper Tier Radar + Land Based Lower Tier	1-Many*	25
Sea Based Fast Exo Missile Upper Tier / Sea-Based Upper Tier Radar (SBZM / SUR) + Land Based Lower Tier	1-Many*	19

*No Access By Exo Systems Except To Long Range Threats To Southern Quarters
Of South Korea Due To Exo Minimum Intercept Altitude

*외기권 최소 요격 고도로 인하여 남한의 남쪽 1/4에 대한 장거리 위협에 대한 것은 제외하고 외기권 체계에 의해 접근이 불가

Summary

요약

For each architecture option, the minimum force structure is shown in the two columns. The "-Many" terminology simply indicates that additional upper tier firing units would not appreciably improve the coverage for the particular architecture option examined. In the case of the THAAD-like endo-exo upper tier system, the high endo minimum intercept altitude would preclude engagements for threats attacking the northern portions of the ROK. For the sea-based upper tier systems, the exo-atmospheric minimum intercept altitude constraints would prevent engagements of the threats to all but the southern portions of the ROK (i.e., most North Korean threats attacking the ROK do not fly high enough for the exo upper tier systems to engage them).

각각의 설계 옵션에 대해, 최소 무력 구조는 두 단으로 보여진다. “-Many" 술어는 추가적 상층 발사 단위가 검토된 특정한 설계 옵션에 대한 유효범위를 두드러지게 개선하지 않을 것이라는 것을 가리킨다. 사드-같은 내-외기권 상층 체계의 경우에, 높은 내기원 최소 요격 고도는 남한의 북쪽 한 부분을 공격하는 위협에 대한 교전을 미리 배제할 것이다. 해상-기반 상층 체계에 대해, 외-대기권의 최소 요격 고도 압박은 남한의 남쪽 한 부분을 제외한 모든 것에 대한 위협에 교전을 막는다(예. 남한을 공격하는 대부분 북조선의 위협은 그에 교전하는 외기권 상층 체계에 대해 충분히 높게 날지 않는다).

V. TAIWAN

V. 대만

BACKGROUND

배경

The U.S. has interests in the development of improved cross-Strait relations and the peaceful resolution of disputes between Chinese on both sides of the Taiwan Strait. Continued increases in PRC missile deployment, however, will complicate our efforts to maintain this environment. While adhering to the terms of the U.S.-PRC joint communiqués, the Department of Defense seeks to provide sufficient defense capability to Taiwan consistent with the requirements and intentions of the Taiwan Relations Act. At the same time, we encourage PRC self-restraint in the deployment of offensive weapons, especially theater ballistic missiles.

미국은 개선된 대만 해협 양쪽에 있는 중국들 사이의 싸움의 평화적 해결과 개선된 양안 관계의 발전에 관심이 있다. 하지만, 중공 미사일 배치의 계속된 증가는 이 환경을 유지하려는 우리의 노력을 복잡하게 한다. 미중 코뮤니케의 입장을 고수하는 동안, 국방부는 대만 관계법의 요건과 의도에 일치하는 충분한 방어 능력을 대만에 제공하는 것을 추구했다. 동시에, 우리는 공격적 무기, 특히 전역 탄도 미사일의 배치에서 중공의 자기-억제를 북돋았다.

The Taiwan Relations Act (TRA) serves as the basis for our unofficial relations with Taiwan. The TRA stipulates that "the United States will make available to Taiwan such defense articles and services in such quantity as may be necessary to enable Taiwan to maintain a sufficient self-defense capability." The TRA states that "the President and Congress shall determine the nature and quantity of such defense articles and services based solely upon their judgement of the needs of Taiwan, in accordance with procedures established by law." The TRA further asserts that "such determination of the Taiwan‘s defense needs shall include review by the United States military authorities in connection with recommendations to the President and the Congress."

대만 관계법(TRA)은 대만과 우리의 비공식 관계의 기초로서 역할한다. 관계법은 “미합중국이 대만으로 하여금 충분한 자기-방어 능력을 유지하도록 하는 데 필수적일 수 있는 만큼의 그런 양으로 그런 방어 물품과 용역을 대만에게 이용가능하도록 할 것이다.”라고 규정한다. 관계법은 “대통령과 의회는 법에 의해 확립된 절차에 따라서, 대만의 필요에 대한 그들의 판단에만 오로지 기초해서 그러한 방어 물품과 용역의 양과 성질을 결정해야 한다.”라고 진술한다. 관계법은 나아가 “대만읭 방어 필요라는 그러한 결정은 대통령과 의회에 대한 권고와 관련하여 미합중국 군사 당국의 재검토를 포함해야 한다.”라고 단언한다.

To date, Taiwan has expressed interest in an improved early warning capability and additional technical information on their current capabilities, future requirements, and potential cost associated with establishment of a TBMD architecture. Taiwan has already deployed Modified Air Defense System (MADS), a PATRIOT derivative which provides some very limited point defense against short range ballistic missiles.

거슬러 올라가, 대만은 개선된 조기 경보 능력과 TBMD 설계와 관련된 그것의 현행의 능력, 미래의 요건, 그리고 잠재적 비용에 관한 추가적인 기술적 정보에 관심을 표현했다. 대만은 단거리 탄도 미사일에 맞서 일부의 매우 한정된 지점 방어를 제공하는 수정된 방공 체계(MADS), 패트리어트 파생을 이미 배치했다.

As outlined in this report‘s opening comments, we do not address the full range of complex political, economic, and technical factors associated with the establishment of a TBMD architecture. Future decisions by Taiwan in the area of missile defense most likely will reflect judgments concerning both PRC political intentions and the nature of the evolving threat, balanced against the costs and the ability of such systems to adequately defend against that threat. Taiwan’s decisions may result from a mix of factors: the perception of a need to counter a missile threat; a politically driven need by democratically elected leaders to be seen as responsive to such a threat; the operational effectiveness of, and actual and opportunity costs of acquiring such a system; and the risk of heightened cross-Strait tensions. Should the cross-Strait relationships improve, then the salience of the missile threat may decline.

이 보고서의 여는 말에 개설된 대로, 우리는 TBMD 설계의 확립과 관련된 전 범위의 복잡한 정치적, 경제적, 그리고 기술적 요인들에 역점을 두지 않는다. 가장 가능한 미사일 방어의 구역에서 대만에 의한 미래의 결정은 중공의 정치적 의도와 전개되는 위협의 성질 둘 다와 관련된 판단을 반영할 것이다, 비용에 맞서 그 위협에 맞서 적절하게 방어하는 그러한 체계의 능력과 균형을 맞추면서 말이다. 대만의 결정은 요인들의 복합에 기인할 수도 있다: 미사일 위협에 대항하기 위한 필요의 지각; 그러한 위협에 대한 대응으로서 보이는 민주적으로 선출된 지도자들에 의해 정치적으로 추동된 필요; 그러한 체계 획득의 실제적 비용과 기회비용, 그리고 작전적 유효성; 그리고 고조되는 양안 긴장. 양한 관계는 개선될 수 있다면, 그러면 미사일 위협의 돌출 감퇴할 수 있다.

Should Beijing use its ballistic missile force, it has a range of options from which to choose. These options range from limited firings of 1-3 missiles targeted off the coast of Taiwan to medium scale firings of several missiles at military targets on Taiwan, to larger scale salvos against multiple targets. The option taken would depend on Beijing‘s assessment of the situation and their objectives.

베이징이 그것의 탄도 미사일 무력을 사용한다면, 그것은 선택할 옵션의 범위를 갖는다. 이 옵션은 대만 해안을 표적으로 한 1-3개 미사일의 한정된 발사부터 대만에 있는 군사적 목표에 대한 몇 개 미사일의 중간 규모 발사까지, 다면적 목표에 맞선 큰 규모의 일제사격까지 범위를 갖는다. 취해진 옵션은 상황과 그들의 목적에 대한 베이징의 평가에 의존할 것이다.

ARCHITECTURE OPTIONS

설계 옵션

Geographic Features

지리적 특징

The key geographic feature dominating the architecture requirements and options for the defense of Taiwan against China is the short 175 km sea barrier between Taiwan and China. Shorter range missiles (range<300km) could fly over that barrier and remain inside the atmosphere for the entire trajectory. With the size of China, an attack could come from multiple directions. Moreover, China possesses theater ballistic missiles with longer ranges (~3000 km). These features make early warning surveillance for cueing purposes essential for an effective missile defense.

중국에 맞서 대만을 방어하는 설계 요건과 옵션을 지배하는 주요한 지리적 특징은 대만과 중국 사이의 짧은 175km의 바다 장벽이다. 짧은 사거리 미사일(사거리<300km)은 장벽을 넘어 날고 전체 궤적 동안 대기권 내부에서 유지될 수 있다. 중국의 크기라면, 공격은 다면적 방향에서 올 수 있다. 게다가, 중국은 보다 긴 사거리의 전역 탄도 미사일(~3000 km)을 소유하고 있다. 이 특징은 신호 목적에 대한 조기 경보 감시가 효과적인 미사일 방어에 불가결하도록 만든다.

Flight Characteristics of PRC Missiles

중공 미사일의 비행 특성

Development of Taiwan missile defense architecture options was based on short and medium range ballistic missile threats which are expected to increase significantly over the next several years. Both of these missile types have apogees outside the atmosphere. The medium range missile also has a re-entry speed likely to preclude a high probability of intercept by lower tier systems.

대만 미사일 방어 설계 옵션의 발전은 다음 몇 년 동안에 걸쳐 의미심장하게 증가할 것으로 기대되는 단거리와 중거리 탄도 미사일 위협에 기초했다. 이 미사일 형태는 둘 다 대기권 외부에서 정점을 갖는다. 중거리 미사일은 하층 체게에 의한 요격의 높은 가능성을 미리 배제할 수 있는 재-진입  속도를 또한 갖는다.

Results of Architecture Analysis

설계 분석의 결과들

Five architecture options were examined for the defense of Taiwan. An analysis was made of the capabilities of the lower tier land- and sea-based architectures. Against shorter range TBMs, either lower tier system could adequately defend most of Taiwan‘s critical assets. However, neither architecture could provide any defense against longer range TBMs.

다섯 가지 설계 옵션들은 대만의 방어를 위해서 검토되었다. 분석은 하층 지상-기반과 해상- 설계의 능력으로 만들어졌다. 보다 짧은 사거리의 TBMs에 맞서, 하층 체계 또한 타이완의 중요한 자산 대부분을 적절하게 방어할 수 있엇다. 하지만, 어떤 설계도 보다 긴 사거리의 TBMs에 맞서 어떤 방어를 제공할 수는 없었다.

To address the full range of threats, three land- and sea-based upper tier options were explored. One land based upper tier fire unit, with an additional THAAD-like radar would be able to cover the entire island of Taiwan. This system could intercept incoming missiles both inside the atmosphere (endo-atmosphere) and outside the atmosphere (exo-atmosphere). This architecture is referred to as an endo-exo option.

전 범위의 위협에 역점을 두기 위해, 세 가지 지상-기반 그리고 해양- 상층 옵션이 탐색되었다. 한 가지 지상 기반 상층 포대는, 추가적인 사드-같은 레이더와 함께 대만의 전체 섬을 방위할 수 있을 것이다. 이 체계는 대기권 내부(내-대기권)와 대기권 외부(외-대기권)로 들어오는 미사일을 요격할 수 있었다. 이 설계는 내-외기권 옵션으로 칭해진다.

Either sea-based upper tier exo system could cover all of Taiwan. Only one ship position is required for either sea-based exo upper tier system. The fast exo upper tier system would also provide shoot-look-shoot coverage for portions of Taiwan.

어떤 해양-기반 상층 외기권 체계는 타이완 모두를 방위할 수 있다. 오직 하나의 함선 위치만이 해양-기반 외기권 상층 체계를 위해 요구되었다. 빠른 외기권 상층 체계는 대만의 부분에 대한 shoot-look-shoot 유효범위를 또한 제공할 것이다.

Summary of Architecture Options

설계 옵션의 요약

A summary of the active theater missile defense force structure options is shown in Table 5-1.

활동적인 전역 미사일 무력 구조 옵션은 표 5-1에 보인다.

Table 5-1. Architecture Force Structure Requirements

표 5-1. 설계 무력 구조 요건

Architecture Class	Number Of Upper Tier Assets	Number Of Lower Tier Assets
Land Based Lower Tier	N/A	>12* / N/A**
Sea-Based Lower Tier	N/A	11* / N/A**
Land Based Endo-Exo Missile Upper Tier / Upper Tier Radar	1 + 1 Extra THAAD-Like Radar	N/A
Sea Based Exo Missile Upper Tier / Sea-Based Upper Tier Radar	1	N/A
Sea Based Fast Exo Missile Upper Tier / Sea-Based Upper Tier Radar	1	N/A

*Coverage Against SRBMs Only

*단지 SRBMs에만 맞선 유효범위

**No Capability Against Longer Range TBMs

**보다 긴 사거리 TBM에 맞서 어떤 능력도 없는