[별표 2]

품목별 화학물질에 관한 안전기준

Ⅰ. 공통기준

1. 제형의 구분

안전확인대상생활화학제품의 제형은 다음 표1과 같이 구분되며, 분류란의 제형 중 하나를 선택하여 제품에 적용한다. 다만, 품목별 안전기준에서 별도 제형이 제시된 경우에는 해당 제형기준이 공통기준의 제형보다 우선한다.

<표1> 안전확인대상생활화학제품의 제형 구분
구분	분류
분사형	분무기형(폼형 포함), 스프레이형(1), 훈증형, 연소형, 연무형, 필터형, 보충형(2), 기타(3)
비분사형	액체형, 에멀션형(페이스트형, 로션형, 젤형 포함), 폼형, 고체형(타블릿형, 파스텔형, 스틱형 포함), 핫멜트형, 분말형, 티슈형, 캡슐형, 카트리지형, 펜형, 붓형, 팔찌형, 패치형, 함침물형, 탱크형, 보충형(2), 기타(3)
주(1) 고압가스, 저압가스 등을 이용한 분사방식의 제품을 말함 (2) 원제품의 제형을 함께 기재하여야 함 (3) 세부 제형을 함께 기재하여야 함

2. 제품 내 함유금지물질

안전확인대상생활화학제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형(4)
1	폴리헥사메틸렌구아니딘(PHMG)	분사형
2	염화에톡시에틸구아니딘(PGH)	분사형
3	폴리(헥사메틸렌비구아니드)하이드로클로라이드(PHMB)	분사형
4	메틸이소티아졸리논(MIT)	분사형
5	5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)	분사형
주(4) 방향제는 모든 제형에 적용함

3. 제품 내 사용가능 보존용 물질 및 보존제

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존 등을 위한 용도로 살생물물질 및 보존제를 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 항목의 물질 및 제품만을 사용할 수 있다. 다만, Ⅱ. 품목별 안전기준에서 제품 내 사용가능 보존용 물질을 별도로 정하고 있는 경우에는 해당 품목별 안전기준이 공통기준보다 우선하며, 분사형 제품 및 필터형 보존처리제품의 경우에는 Ⅱ. 품목별 안전기준의 제품 내 사용가능 보존용 물질만을 사용할 수 있다.

1) 법 제12조에 따라 보존제에 사용될 수 있는 살생물물질로 승인받은 물질 및 법 제12조제1항제1호에 따라 환경부장관이 고시한 「위해성이 낮은 살생물물질」

2) 법 제18조제3항에 따라 보존제에 사용될 수 있는 기존살생물물질. 단, 물질별 승인유예기간 이내에서만 사용 가능

3) 법 제28조제1항제1호에 따라 보존제로 승인받은 살생물제품

Ⅱ. 품목별 안전기준

제1부 세정제품 (Detergent product group)

제1장 세정제(Cleaners)

1. 적용범위

세정제란 가정, 사무실, 다중이용시설, 차량 등과 같이 일상적인 생활공간에서 화학물질을 이용하여 물체에 묻은 때와 이물질을 닦고 물로 헹굼 과정 등을 거치는 제품으로서, 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만, 다음의 각 항목에 해당하는 제품 등은 포함하지 아니한다.

1)「약사법」제2조제7호 나목에 따른 의약외품(콘텍트렌즈관리용품 등)

2)「위생용품관리법」제2조제1호에 따른 위생용품(세척제, 헹굼보조제 등)

3)「화장품법」제2조제1호에 따른 화장품(영유아용, 목욕용 제품류, 인체세정용 제품류)

4) 인체에 직접 부착 또는 삽입, 접촉 등으로 인체에 위해가 우려 되는 제품의 세정제(가발용 세정제, 생리컵 세정제 등)

5) 일상적인 생활공간이 아닌 병원 내 의료행위 등과 관련되어 사용되는 세정제(의료기기 세정제 등)

<표1> 세정제의 용도
일반용	오븐용, 렌지후드용, 욕실용, 변기용, 카페트용, 세탁조용, 배수관용, 건물 바닥용, 구두용, 가구용, 악기용, 기타표면세정용(1)
자동차용	실내용, 외부용(2)
주(1) 상세용도를 함께 기재하여야 함 (2) 자동차용 워셔액 제외

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	비소	전 제형	5 이하
2	테트라클로로에틸렌	전 제형	5 이하
3	트리클로로에틸렌	전 제형	5 이하
4	염화비닐	전 제형	5 이하
5	디클로로메탄	전 제형	-
6	납	전 제형	1 이하
7	브롬화에틸	전 제형	-
8	노닐페놀류	전 제형	-
9	미세플라스틱(3)	전 제형	-
주(3) 세정, 연마, 박리 용도로 의도적으로 사용하고 물에 녹지 않는 5mm이하의 고체 플라스틱

3. 함량제한물질

1) 다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	일반용(4)		자동차용
		분사형	비분사형	실내용	외부용
1	폼알데하이드	60 이하	60 이하	60 이하	120 이하
2	벤젠	10 이하	10 이하	10 이하	60 이하
3	염산 또는 황산(5)	HCl로서 0.04% 미만	HCl로서 10% 미만	HCl로서 0.04% 미만	HCl로서 2% 미만
4	수산화나트륨 또는 수산화칼륨(6)	NaOH로서 5% 미만	NaOH로서 5% 미만	NaOH로서 5% 미만	NaOH로서 5% 미만
주(4) 자동차용 전용 제품 이외의 모든 제품을 말함 (5) 염산 또는 황산을 사용한 세정제에 적용되며, 기준은 제품 자체의 최대 허용 산 농도임 (6) 수산화나트륨 또는 수산화칼륨을 사용한 세정제에 적용되며, 기준은 제품 자체의 최대 허용 염기 농도임

2) 다음 표4의 물질이 제품 원료의 제조과정을 포함한 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에, 그 사용된 물질은 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표4> 제품 내 사용물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명	분사형		비분사형
		일반용(7)	자동차용 (외부용)	일반용(7)	자동차용 (외부용)
1	프로필렌글리콜	35 이하	-	30 이하	-
2	개미산	0.5 이하	50 이하	1 이하	10 이하
3	메탄올	2 이하	35 이하	-	-
4	2-프로판올	10 이하	-	20 이하	-
5	아세톤	10 이하	10 이하	-	-
6	나프탈렌	0.2 이하	10 이하	0.01 이하	0.2 이하
7	벤질알코올	13 이하	65 이하	3 이하	-
8	에틸렌글리콜	35 이하	-	20 이하	-
9	글루타르알데하이드	0.02 이하	6 이하	0.002 이하	15 이하
10	살리실산메틸	20 이하	20 이하	-	-
11	벤조산벤질	0.1 이하	0.1 이하	20 이하	-
12	에탄올아민	0.04 이하	0.4 이하	0.04 이하	0.4 이하
13	자일렌(o-,m-,p-총합)	3 이하	8 이하	2 이하	20 이하
14	1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온	8 이하	16 이하	-	-
15	트리클로산	2 이하	2 이하	2 이하	-
16	염화디데실디메틸암모늄	0.1 이하	0.4 이하	1 이하	15 이하
17	은	7 이하	5 이하	-	-
18	구리	12 이하	23 이하	-	-
19	염화벤잘코늄,(C12-C18)알킬벤질디메틸암모늄염화물, 벤질알킬(C12-C16)디메틸암모늄	0.3 이하	1 이하	10 이하	25 이하
20	2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론	0.1 이하	0.3 이하	0.3 이하	5.8 이하
21	다이프로필렌글리콜메틸에테르	45 이하	-	10 이하	-
22	2-부톡시에탄올(부틸셀로솔브)	4 이하	14 이하	3 이하	25 이하
23	에탄올	-	-	45 이하	-
24	3-요오드-2-프로핀일 뷰틸 카바민산(IPBC)	-	-	10 이하	65 이하
25	펜에탄올	10 이하	-	55 이하	-
26	2,6-다이-터트-뷰틸-p-크레졸	2 이하	2 이하	2 이하	40 이하
27	트리에탄올아민	2 이하	-	70 이하	-
28	과산화수소	0.3 이하	1 이하	0.1 이하	1 이하
29	모르폴린	5 이하	-	1 이하	7 이하
30	에틸렌다이아민테트라아세트산	-	10 이하	-	3 이하
31	글리옥살	0.01 이하	-	0.002 이하	15 이하
32	산화에틸렌	3 이하	-	0.4 이하	-
33	벤조산	1 이하	-	20 이하	65 이하
34	플루오르화 수소	10 이하	-	-	-
35	소듐 피리싸이온	15 이하	0.3 이하	0.02 이하	15 이하
36	아연 피리싸이온	0.1 이하	-	55 이하	-
37	클로로벤젠	1 이하	-	2 이하	10 이하
38	2-메톡시에탄올	0.4 이하	7 이하	0.05 이하	0.3 이하
39	메틸이소티아졸리논(MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)의 합	함유금지	함유금지	0.02 이하	0.2 이하
주(7) 실외에서 사용하는 자동차 외관 전용 이외의 모든 제품을 말함

4. 제품 내 사용가능 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 항목의 물질을 사용할 수 있다.

1) 표4에 제시된 물질(사용 시 함량기준 준수)

2) 벤조산나트륨, 차아염소산류, 리날로올, 제라니올, 탄산나트륨, 2-페녹시에탄올, 프로필알코올

제2장 제거제(Remover)

1. 적용범위

제거제란 가정, 사무실, 다중이용시설 등과 같이 일상적인 생활공간에서 화학물질을 이용하여 물체 표면에 부착된 얼룩, 이물질을 제거하기 위하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만, 의류 등 섬유의 얼룩을 제거하는 제품 등은 포함하지 아니한다.

<표1> 제거제의 용도
일반용	얼룩제거용(1), 실리콘제거용, 접착제제거용, 타르·기름제거용, 혈흔제거용, 기타제거용(2)
자동차용	실내용, 외부용(2)
주(1) 섬유용 얼룩제거제는 세탁제품의 세탁세제에 적용 주(2) 상세용도를 함께 기재하여야 함

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	테트라클로로에틸렌	전 제형	5 이하
2	트리클로로에틸렌	전 제형	5 이하
3	염화비닐	전 제형	5 이하
4	디클로로메탄	전 제형	-
5	납	전 제형	1 이하
6	비소	전 제형	5 이하
7	브롬화에틸	전 제형	-
8	노닐페놀류	전 제형	-
9	미세플라스틱(3)	전 제형	-
주(3) 세정, 연마, 박리 용도로 의도적으로 사용하고 물에 녹지 않는 5mm이하의 고체 플라스틱

3. 함량제한물질

1) 다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	일반용(4)		자동차용
		분사형	비분사형	실내용	외부용
1	폼알데하이드	60 이하	60 이하	60 이하	170 이하
2	벤젠	30 이하	30 이하	30 이하	90 이하
3	수산화나트륨 또는 수산화칼륨(5)	NaOH로서 5% 미만	NaOH로서 5% 미만	NaOH로서 5% 미만	NaOH로서 5% 미만
주(4) 자동차용 전용 제품 이외의 모든 제품을 말함 (5) 수산화나트륨 또는 수산화칼륨을 사용한 제거제에 적용되며, 기준은 제품 자체의 최대 허용 염기 농도임

2) 다음 표4의 물질이 제품 원료의 제조과정을 포함한 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에, 그 사용된 물질은 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표4> 제품 내 사용물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명	분사형	비분사형
1	프로필렌글리콜	-	65 이하
2	개미산	20 이하	8 이하
3	나프탈렌	0.2 이하	0.1 이하
4	벤질알코올	65 이하	20 이하
5	에틸렌글리콜	-	30 이하
6	글루타르알데하이드	0.03 이하	0.01 이하
7	에탄올아민	1 이하	0.2 이하
8	자일렌(o-,m-,p-총합)	40 이하	15 이하
9	트리클로산	15 이하	20 이하
10	염화디데실디메틸암모늄	5 이하	9 이하
11	은	70 이하	-
12	2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론	2 이하	-
13	염화벤잘코늄, (C12-C18)알킬벤질데메틸암모늄염화물, 벤질알킬(C12-C16)디메틸암모늄	70 이하	-
14	다이프로필렌글리콜메틸에테르	-	75 이하
15	2-부톡시에탄올(부틸셀로솔브)	55 이하	20 이하
16	3-요오드-2-프로핀일 뷰틸 카바민산(IPBC)	65 이하	-
17	2,6-다이-터트-뷰틸-p-크레졸	15 이하	20 이하
18	트리에탄올아민	55 이하	-
19	과산화수소	2 이하	1 이하
20	모르폴린	15 이하	5 이하
21	글리옥살	0.03 이하	0.01 이하
22	산화에틸렌	7 이하	2 이하
23	벤조산	-	50 이하
24	소듐 피리싸이온	75 이하	-
25	클로로벤젠	40 이하	15 이하
26	2-메톡시에탄올	1 이하	0.3 이하
27	메틸이소티아졸리논(MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)의 합	함유금지	0.2 이하
28	염산 또는 황산(6)	HCl로서 1 이하	HCl로서 0.4 이하
주(6) 제품 자체의 최대 허용 산 농도임

4. 제품 내 사용가능 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 항목의 물질을 사용할 수 있다.

1) 표4에 제시된 물질(사용 시 함량기준 준수)

2) 리날로올, 2-페녹시에탄올, 프로필알코올

제2부 세탁제품 (Laundry product group)

제1장 세탁세제(Laundry detergents)

1. 적용범위

세탁세제란 가정, 사무실, 다중이용시설 등 일상적인 생활공간에서 의류, 섬유, 신발 등을 세탁하기 위해 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만, 산업표준화법에 따라 관리되는 고형 세탁비누 등은 포함하지 아니한다.

<표1> 세탁세제의 용도

섬유용, 가죽용, 홈드라이클리닝용, 신발용, 섬유 얼룩제거용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	벤젠	전 제형	5 이하
2	테트라클로로에틸렌	전 제형	5 이하
3	비소	전 제형	5 이하
4	염화비닐	전 제형	5 이하
5	브롬화에틸	전 제형	-
6	미세플라스틱(1)	전 제형	-
주(1) 세정, 연마, 박리 용도로 의도적으로 사용하고 물에 녹지 않는 5mm이하의 고체 플라스틱

3. 함량제한물질

1) 다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
물질명	전 제형
전인산염	10,000 이하

2) 다음 표4의 물질이 제품 원료의 제조과정을 포함한 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에, 그 사용된 물질은 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표4> 제품 내 사용물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명	전 제형
1	머스크 케톤	6 이하
2	1,2-이염화에탄	60 이하
3	모노에탄올아민	40 이하
4	트리클로산	10 이하
5	염화디옥틸다이메틸암모늄	12 이하
6	은	80 이하
7	과산화수소	25 이하
8	테트라아세틸에틸렌다이아민	45 이하
9	소듐 피리싸이온	8 이하

4. 생분해도

제품 내 합성계면활성제가 포함된 세탁세제는 표5의 규격 중 하나에 적합하여야 한다.

<표5> 적용규격별 생분해도 (단위 : %(w/w))
구분	KS I ISO 9439	KS I ISO 7827
생분해도	60 이상	70 이상

5. 제품 내 사용가능한 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 표4에 제시된 물질(사용 시 함량기준 준수)을 사용할 수 있다.

제2장 표백제(Bleaching agents)

1. 적용범위

표백제란 가정, 사무실, 다중이용시설 등 일상적인 생활공간에서 의류 등에 묻은 때를 없애고 변색된 상태를 희게 하거나 원색을 선명하게 하기 위하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다.

<표1> 표백제의 용도

섬유용, 가죽용, 신발용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	벤젠	전 제형	5 이하
2	비소	전 제형	5 이하
3	염화비닐	전 제형	5 이하
4	브롬화에틸	전 제형	-
5	미세플라스틱(1)	전 제형	-
주(1) 세정, 연마, 박리 용도로 의도적으로 사용하고 물에 녹지 않는 5mm이하의 고체 플라스틱

3. 함량제한물질

다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명/수소이온농도	전 제형
1	수산화나트륨 또는 수산화칼륨(2)	NaOH로서 50,000 이하
2	전인산염	10,000 이하
3	과산화수소(3)	15 % 이하
주(2) 수산화나트륨 또는 수산화칼륨을 사용한 표백제에 적용되며, 기준은 제품 자체의 최대 허용 염기 농도임 (3) 과산화수소를 사용한 표백제에 대하여 적용

제3장 섬유유연제(Fabric softeners)

1. 적용범위

섬유유연제란 가정, 사무실, 다중이용시설 등 일상적인 생활공간에서 의류 등을 세탁 또는 건조할 때 섬유를 부드럽게 하거나, 정전기가 일어나는 것을 방지하기 위해 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다.

<표1> 섬유유연제의 용도

섬유용, 가죽용, 신발용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	테트라클로로에틸렌	전 제형	5 이하
2	벤젠	전 제형	5 이하
3	카드뮴	전 제형	1 이하
4	수은	전 제형	1 이하
5	비소	전 제형	5 이하
6	알킬페놀에톡실레이트(APEOs;alkylphenol ethoxylates)계 및 알킬페놀(alkylphenol)계	전 제형	-
7	디알킬(C12-C18)디메틸염화암모늄계	전 제형	-
8	염화비닐	전 제형	5 이하
9	브롬화에틸	전 제형	-
10	2,2'-이미노다이에탄올	전 제형	-
11	형광증백제	전 제형	-
12	미세플라스틱(1)	전 제형	-
주(1) 세정, 연마, 박리 용도로 의도적으로 사용하고 물에 녹지 않는 5mm이하의 고체 플라스틱

3. 함량제한물질

1) 다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	전 제형
1	폼알데하이드	75 이하
2	글루타르알데하이드	1,000 이하
3	파라벤류(2)	단일물질 4,000 이하, 혼합물질 8,000 이하
4	2-페녹시에탄올	10,000 이하
5	트리클로산	1,000 이하
6	메틸이소티아졸리논(MIT)(3)	100 이하
7	5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)(3)	15 이하
8	벤즈이소치아졸리논	500 이하
9	염화벤잘코늄	500 이하
10	벤조산	5,000 이하
11	벤질알코올	10,000 이하
12	납	20 이하
13	리모넨(4)	10,000 이하
14	1,4-다이옥세인	100 이하
주(2) 파라벤류 : 메틸파라벤, 뷰틸파라벤, 에틸파라벤, 이소뷰틸파라벤, 프로필파라벤, 이소프로필파라벤 (3) 분사형을 제외한 비분사형 섬유유연제에 대하여 적용 (4) D-리모넨 및 L-리모넨 포함

2) 다음 표4의 물질이 제품 원료의 제조과정을 포함한 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에, 그 사용된 물질은 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표4> 제품 내 사용물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명	전 제형
1	개미산	10 이하
2	모노에탄올아민	10 이하
3	은	9 이하
4	염산 또는 황산(5)	HCl로서 0.4 이하 (농축형 HCl로서 1.2 이하)
5	과산화수소	4 이하
주(5) 제품 자체의 최대 허용 산 농도임

4. 제품 내 사용가능한 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 표4에 제시된 물질(사용 시 함량기준 준수)을 사용할 수 있다.

제3부 코팅제품 (Coating product group)

제1장 광택코팅제(Gloss coatings)

1. 적용범위

광택코팅제란 가정, 사무실, 다중이용시설, 차량 등과 같이 일상적인 생활공간에서 사용하는 물체에 광택효과를 내기 위하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다.

<표1> 광택코팅제의 용도
일반용	고무용, 목재용, 플라스틱용, 가죽용, 금속용, 석재(시멘트)용
자동차용	실내용, 외부용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형 및 제품	검출허용한도 (mg/kg)
1	염화비닐	전 제형	5 이하
2	트리페닐주석화합물	전 제형	-
3	트리부틸주석화합물	전 제형	-
4	트리클로로에틸렌	전 제형	5 이하
5	테트라클로로에틸렌	전 제형	5 이하
6	디메틸포름아미드	전 제형	-

3. 함량제한물질

1) 다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준(단위 : mg/kg)
연번	물질명	일반용(1)		자동차용
		분사형	비분사형	실내용	외부용
1	폼알데하이드	70 이하	120 이하	20 이하	170 이하
2	아세트알데하이드	90 이하	150 이하	20 이하	300 이하
3	벤젠	20 이하	60 이하	10 이하	90 이하
4	나프탈렌	20 이하	100 이하	20 이하	200 이하
주(1) 자동차용 전용 제품 이외의 모든 제품을 말함

2) 다음 표4의 물질이 제품 원료의 제조과정을 포함한 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에, 그 사용된 물질은 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표4> 제품 내 사용물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명/수소이온농도	분사형		비분사형
		실내용(2)	실외용	실내용(2)	실외용
1	에탄올	30 이하	-	-	-
2	벤조산벤질	20 이하	20 이하	20 이하	40 이하
3	프로필렌글리콜	8 이하	-	-	-
4	펜에탄올	50 이하	50 이하	50 이하	-
5	다이프로필렌글리콜메틸에테르	10 이하	55 이하	40 이하	60 이하
6	1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온	1 이하	-	-	-
7	2,6-다이-터트-뷰틸-p-크레졸	2 이하	2 이하	2 이하	5 이하
8	2-프로판올	15 이하	-	40 이하	-
9	트리에탄올아민	30 이하	65 이하	70 이하	60 이하
10	에틸렌글리콜	4 이하	30 이하	-	-
11	벤질알코올	3 이하	35 이하	80 이하	45 이하
12	2-부톡시에탄올(부틸셀로솔브)	2.5 이하	23 이하	8 이하	15 이하
13	3-요오드-2-프로핀일 뷰틸 카바민산(IPBC)	5 이하	10 이하	10 이하	20 이하
14	메탄올	10 이하	-	60 이하	-
15	자일렌(o-,m-,p-총합)	2 이하	20 이하	5 이하	10 이하
16	개미산	1 이하	10 이하	1 이하	5 이하
17	2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론	0.3 이하	0.3 이하	0.3 이하	0.6 이하
18	염산 또는 황산(3)	HCl로서 0.05 이하	HCl로서 1 이하	HCl로서 0.1 이하	HCl로서 0.3 이하
19	은	1 이하	-	-	-
20	모르폴린	1 이하	7 이하	1 이하	4 이하
21	프로필알코올	65 이하	-	85 이하	-
22	살리실산메틸	20 이하	-	30 이하	60 이하
23	1-헥사데칸올	25 이하	-	-	-
24	이산화규소	10 이하	-	-	-
25	산화에틸렌	0.3 이하	4 이하	15 이하	5 이하
26	구리	6 이하	-	-	-
27	2-(2-메톡시에톡시)에탄올	9 이하	50 이하	85 이하	60 이하
28	1,4-디클로로벤젠	2 이하	20 이하	2 이하	10 이하
29	디클로로메탄	10 이하	-	65 이하	-
30	아연 피리싸이온	4 이하	5 이하	55 이하	50 이하
31	메틸이소티아졸리논(MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)의 합	함유 금지	함유 금지	0.1 이하	0.1 이하
주(2) 실외용 전용 제품 이외의 모든 제품을 말함 (3) 제품 자체의 최대 허용 산 농도임

4. 제품 내 사용가능 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 항목의 물질을 사용할 수 있다.

1) 표4에 제시된 물질(사용 시 함량기준 준수)

2) 리날로올, 제라니올, 탄산나트륨, 2-페녹시에탄올, 아세톤, 1,3-디클로로프로펜

제2장 특수목적코팅제(Special purpose coatings)

1. 적용범위

특수목적코팅제란 가정, 사무실, 다중이용시설, 차량 등과 같이 일상적인 생활공간에서 사용하는 물체의 표면에 도포하여 얇은 막을 생성함으로써 오염, 정전기, 김서림, 미끄럼, 물이 스며드는 것 등을 방지할 수 있는 특수 기능의 제품으로서, 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만, 다음의 각 항목에 해당하는 제품 등은 포함하지 아니한다.

1)「식품위생법」제2조4호에 따른 기구 및 같은 법 제2조제5호에 따른 용기·포장에 사용되는 코팅제

2) 건축용으로 사용되는 방수, 발수제 등 보수용품

3) 자동차 내부 부품의 부식 및 마찰을 방지하기 위한 코팅제

<표1> 특수목적코팅제의 용도
일반용	발수용, 방수용, 오염 방지용, 정전기방지용, 미끄럼방지용, 표면보호용, 김서림 방지용(유리용, 거울용, 렌즈용)
자동차용	실내용, 외부용(1)
주(1) 자동차용 워셔액(발수용)은 제외

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제품 및 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	염화비닐	전 제품 (전 제형)	5 이하
2	트리클로로에틸렌	전 제품 (전 제형)	5 이하
3	테트라클로로에틸렌	전 제품 (전 제형)	5 이하
4	트리페닐주석화합물	전 제품 (전 제형)	-
5	트리부틸주석화합물	전 제품 (전 제형)	-
6	니켈	전 제품 (분사형)	1 이하
7	디메틸포름아미드	전 제품 (전 제형)	-
8	알킬페놀에톡실레이트계 및 알킬페놀 (alkylphenol)계	정전기방지용 (전 제형)	-
9	디알킬(C12-C18)디메틸염화암모늄계	정전기방지용 (전 제형)	-
10	2,2'-이미노다이에탄올	정전기방지용 (전 제형)	-
11	납	정전기방지용 (전 제형)	1 이하
12	카드뮴	정전기방지용 (전 제형)	1 이하
13	수은	정전기방지용 (전 제형)	1 이하
14	비소	정전기방지용 (전 제형)	5 이하

3. 함량제한물질

1) 다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	일반용(2)		자동차용
		분사형	비분사형	실내용(3)	외부용
1	폼알데하이드	70 이하	120 이하	20 이하	170 이하
2	아세트알데하이드	90 이하	150 이하	20 이하	300 이하
3	벤젠	30 이하	60 이하	10 이하	90 이하
4	비스(2-에틸헥실) 프탈레이트	500 이하	1,000 이하	500 이하	1,000 이하
5	글루타르알데하이드(4)	30 이하	150 이하	-	-
6	1,4-다이옥세인(4)	20 이하	150 이하	-	-
7	나프탈렌	20 이하	100 이하	20 이하	200 이하
주(2) 자동차용 전용 제품 이외의 모든 제품을 말함 (3) 발수용 제품은 제외 (4) 정전기방지용에 한함

2) 다음 표4의 물질이 제품 원료의 제조과정을 포함한 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에, 그 사용된 물질은 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표4> 제품 내 사용물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명	분사형		비분사형
		실내용(5)	실외용	실내용(5)	실외용
1	에탄올	30 이하	-	-	-
2	자일렌(o-,m-,p-총합)	2 이하	20 이하	5 이하	10 이하
3	프로필렌글리콜	35 이하	35 이하	-	-
4	다이프로필렌글리콜메틸에테르	45 이하	45 이하	-	-
5	2-프로판올	75 이하	75 이하	-	-
6	트리에탄올아민	35 이하	35 이하	70 이하	70 이하
7	에틸렌글리콜	15 이하	15 이하	-	-
8	메틸이소티아졸리논(MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)의 합	함유 금지	함유 금지	0.7 이하	0.7 이하
주(5) 실외용 전용 제품 이외의 모든 제품을 말함

4. 제품 내 사용가능 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 항목의 물질을 사용할 수 있다.

1) 표4에 제시된 물질(사용 시 함량기준 준수)

2) 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온, 붕사(보락스)

제3장 녹 방지제(Anti-rust additives)

1. 적용범위

녹 방지제란 가정, 사무실, 다중이용시설 등과 같이 일상적인 생활공간에서 화학물질을 이용하여 물체 표면의 막 형성을 통해 금속이 부식되는 것을 방지하기 위하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만, 다음의 각 항목에 해당하는 제품 등은 포함하지 아니한다.

1) 배관 및 보일러용 녹 방지제

2) 연마제 및 녹 방지 페인트류

<표1> 녹 방지제의 용도

차량용(1), 악기용, 레저용, 공구용, 금속용

주(1)「도로교통법」의 적용 대상 중 건설기계를 제외한 자동차, 원동기장치자전거, 자전거 등을 말함

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	염화비닐	전 제형	5 이하
2	테트라클로로에틸렌	전 제형	5 이하
3	트리클로로에틸렌	전 제형	5 이하
4	니켈	전 제형	-
5	디클로로메탄	전 제형	-
6	에틸렌디클로라이드	전 제형	-

3. 함량제한물질

1) 다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	전 제형
1	폼알데하이드	70 이하
2	아세트알데하이드	50 이하
3	벤젠	10 이하
4	비스(2-에틸헥실)프탈레이트	1,000 이하
5	나프탈렌	100 이하

2) 다음 표4의 물질이 제품 원료의 제조과정을 포함한 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에, 그 사용된 물질은 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표4> 제품 내 사용물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명	분사형	비분사형
1	다이프로필렌글리콜메틸에테르	-	7 이하
2	2,6-다이-터트-뷰틸-p-크레졸	10 이하	5 이하
3	2-프로판올	-	40 이하
4	2-부톡시에탄올(부틸셀로솔브)	-	25 이하
5	자일렌(o-,m-,p-총합)	-	3 이하
6	에탄올아민	4 이하	1 이하
7	2-(2-메톡시에톡시)에탄올	-	6 이하
8	염산 또는 황산(2)	HCl로서 5 이하	HCl로서 5 이하
주(2) 제품 자체의 최대 허용 산 농도임

4. 제품 내 사용가능 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 항목의 물질을 사용할 수 있다.

1) 표4에 제시된 물질(사용 시 함량기준 준수)

2) 리날로올, 트리에탄올아민, 아세톤, 구리

제4장 다림질 보조제(Ironing auxiliaries)

1. 적용범위

다림질 보조제란 가정, 사무실, 다중이용시설 등과 같이 일상적인 생활공간에서 섬유의 구김 제거 등을 위하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다.

<표1> 다림질 보조제의 용도

의류용, 섬유용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	아세트알데하이드	전 제형	-
2	폼알데하이드	전 제형	-
3	글루타르알데하이드	전 제형	-

3. 함량제한물질

다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	전 제형
1	3-요오드-2-프로핀일 뷰틸 카바민산(IPBC)	10 이하
2	2-프로판올	60 이하
3	아세톤	20 이하

제4부 접착·접합제품 (Adhesives product group)

제1장 접착제(Adhesives)

1. 적용범위

접착제란 가정, 사무실, 다중이용시설 등과 같이 일상적인 생활공간에서 물체의 표면을 서로 접착하기 위하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만, 다음의 각 항목에 해당하는 제품 등은 포함하지 아니한다.

1) 건축·전문시공자용 또는 건축자재에 사용되는 접착제

2) 시멘트류, 실리케이트 염류 등의 무기재료를 주원료로 하는 접착제

3) 문구용·도배용 풀, 테이프 형태의 접착제

4) 땜납, 은납 등 금속재료를 주원료로 하는 접착제

5) 미용 또는 분장목적으로 사용되는 접착제(가발·체모용, 가속눈썹·쌍꺼풀용, 인조손톱용 등)

<표1> 접착제의 용도

일반용, 순간·강력용

※ 용도별 사용대상 : 고무용, 목재용, 플라스틱용, 가죽용, 섬유용, 금속용, 도자기용(세라믹, 타일), 유리용, 종이용, 점토용, 석조물용(석고), 필름용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형 및 제품	검출허용한도 (mg/kg)
1	트리페닐주석화합물(TPT)	전 제형	-
2	트리부틸주석화합물(TBT)	전 제형	-
3	유기수은화합물	전 제형	-
4	염화비닐	전 제형(PVC용 접착제 제외)	-
5	톨루엔-2,4-디이소시아네이트	전 제형	-
6	아크릴로니트릴	전 제형(시아노아크릴레이트 계열 제외)	-
7	테트라클로로에틸렌	전 제형	5 이하
8	트리클로로에틸렌	전 제형	5 이하
9	비소	분사형	5 이하

3. 함량제한물질

1) 다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	일반용		순간·강력용
		분사형	비분사형	분사형	비분사형
1	폼알데하이드	50 이하	100 이하	50 이하(1)	100 이하(1)
2	아세트알데하이드	350 이하	1,000 이하	350 이하	-
3	클로로포름	120 이하	1,000 이하	120 이하	1,000 이하
4	톨루엔	1,000 이하	1,000 이하	1,000 이하	1,000 이하
5	디메틸포름아미드	300 이하	1,000 이하	300 이하	-
6	디클로로메탄	200 이하	800 이하	200 이하	800 이하
7	비소	-	20 이하	-	20 이하
8	벤젠	20 이하	60 이하	20 이하	60 이하
9	자일렌(o-,m-,p-총합)	1,000 이하	1,000 이하	1,000 이하	-
10	하이드로퀴논(2)	-	-	-	1,000 이하
11	아크릴로니트릴(2)	-	-	200 이하	200 이하
12	염화비닐(3)	200 이하	200 이하	-	-
주(1) 시아노아크릴레이트 계열 물질을 주성분으로 하는 순간·강력접착제는 1% 미만을 적용 (2) 시아노아크릴레이트 계열 물질을 주성분으로 하는 순간·강력접착제에 적용 (3) PVC (Polyvinyl chloride) 고분자를 주성분으로 한 접착제 또는 PVC용 접착제에만 적용

2) 다음 표4의 물질이 제품 원료의 제조과정을 포함한 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에, 그 사용된 물질은 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표4> 제품 내 사용물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명	분사형	비분사형
1	2,6-다이-터트-뷰틸-p-크레졸	20 이하	50 이하
2	2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론	3 이하	7 이하
3	산화에틸렌	50 이하	-

4. 제품 내 사용가능 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 항목의 물질을 사용할 수 있다.

1) 표4에 제시된 물질(사용 시 함량기준 준수)

2) 에탄올, 프로필렌글리콜, 다이프로필렌글리콜메틸에테르, 1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온(BIT), 탄산나트륨, 2-페녹시에탄올, 에틸렌글리콜, 벤질알코올, 2-부톡시에탄올(부틸셀로솔브), 3-요오드-2-프로판일 뷰틸 카바민산(IPBC), 메탄올, 자일렌, 염화벤잘코늄[(C12-C18)알킬벤질데메틸암모늄염화물, 벤질알킬(C12-C16)디메틸암모늄 포함], 아세톤, 은, 프로필알코올, 페놀, t-부탄올

제2장 접합제(Gap and crack fillers)

1. 적용범위

접합제란 가정, 사무실, 다중이용시설 등과 같이 일상적인 생활공간에서 물체의 균열이나 틈새를 채우기 위해 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만, 건축·전문시공자용 접합제 및 차량용 퍼티 등은 포함하지 아니한다.

<표1> 접합제의 용도

틈새충진용, 이음매접합용, 흠집충진용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	벤젠	전 제형	5 이하
2	테트라클로로에틸렌	전 제형	5 이하
3	트리클로로에틸렌	전 제형	5 이하
4	비스(2-에틸헥실)프탈레이트	전 제형	-

3. 함량제한물질

1) 다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	전 제형
1	폼알데하이드	100 이하
2	아세트알데하이드	1,000 이하
3	나프탈렌	2,000 이하
4	알루미늄	3,000 이하
5	프로필렌 글리콜 메틸 에테르 아세테이트	9,000 이하
6	1-도데칸올	20,000 이하

2) 다음 표4의 물질이 제품 원료의 제조과정을 포함한 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에, 그 사용된 물질은 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표4> 제품 내 사용물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명	분사형	비분사형
1	1,2,4-트라이메틸벤젠	20 이하	1.5 이하
2	1,3,5-트라이메틸벤젠	20 이하	1 이하
3	리튬	-	10 이하

4. 제품 내 사용가능 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 표4에 제시된 물질(사용 시 함량기준 준수)을 사용할 수 있다.

제5부 방향·탈취제품 (Air freshener product group)

제1장 방향제(Air fresheners)

1. 적용범위

방향제란 가정, 사무실, 차량, 다중이용시설 등 일상적인 생활공간에서 지속적으로 좋은 냄새를 발산시켜 공간이용자의 기분을 상쾌하게 하기 위하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만 다음의 각 항목에 해당하는 제품 등은 포함하지 아니한다.

1)「화장품법」제2조제1호에 따른 화장품(향수, 분말향, 향낭, 코롱, 체취방지용 등)

2)「약사법」제2조제4호에 따른 의약품(향기 치료제 등)

3) 제례용 향 및 말린 꽃잎 등 인위적으로 향을 첨가하지 않은 제품

4) 패치·목걸이형 등 인체에 착용하거나 의류에 부착하는 제품

<표1> 방향제의 용도
자동차용	실내용
일반용	실내공간용, 섬유용, 가죽용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	벤젠	전 제형	5 이하
2	염화비닐	전 제형	5 이하
3	트리클로로에틸렌	전 제형	5 이하
4	붕소산 사나트륨염	전 제형	-
5	1,4-디클로로벤젠	전 제형	-

3. 함량제한물질

1) 다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	분사형	비분사형
1	폼알데하이드	12 이하	25 이하
2	메탄올	2,000 이하	2,000 이하
3	글리옥살	30 이하	70 이하
4	3-요오드-2-프로핀일 뷰틸 카바민산(IPBC)	8 이하	-
5	비스(2-에틸헥실)프탈레이트(DEHP)	1,600 이하	-
6	아세트알데하이드	60 이하	300 이하

2) 다음 표4의 물질이 제품 원료의 제조과정을 포함한 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에, 그 사용된 물질은 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표4> 제품 내 사용물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명	분사형		비분사형
		일반용	자동차용 (실내용)	일반용	자동차용 (실내용)
1	프로필렌글리콜	-	47 이하	-	-
2	벤조산	3 이하	1 이하	-	-
3	2-프로판올	25 이하	12 이하	-	-
4	살리실산	88 이하	37 이하	-	-
5	벤질알코올	36 이하	17 이하	-	-
6	에틸렌글리콜	0.2 이하	0.2 이하	-	-
7	살리실산메틸	27 이하	13 이하	-	-
8	1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온	1.5 이하	0.7 이하	-	-
9	트리클로산	26 이하	16 이하	-	-
10	염화디데실디메틸암모늄	0.01 이하	0.005 이하	-	-
11	은	0.04 이하	0.02 이하	-	-
12	염화벤잘코늄(1)	1 이하	0.5 이하	-	-
13	피레트럼	1 이하	0.7 이하	-	-
14	2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론	0.4 이하	0.12 이하	-	-
15	다이프로필렌글리콜메틸에테르	-	57 이하	-	-
16	트리에탄올아민	2 이하	1 이하	-	-
17	알파-피넨	7 이하	3 이하	39 이하	30 이하
18	다이페닐 에테르	1 이하	0.6 이하	7 이하	6 이하
19	아세트산 비닐	5 이하	2 이하	26 이하	20 이하
20	트라이사이클로데세닐 아세테이트	6 이하	3 이하	35 이하	27 이하
주(1) (C12-C18)알킬벤질디메틸암모늄염화물, 벤질알킬(C12-C16)디메틸암모늄도 해당

4. 제품 내 사용가능한 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 항목의 물질을 사용할 수 있다.

1) 표4에 제시된 물질(사용 시 함량기준 준수)

2) 에탄올, 테르피네올, 3,7-디메틸노나-1,6-디엔-3-올, 아세톤, 4-(2,6,6-트라이메틸-1-싸이클로헥센-1-일)-3-부텐-2-온, 프로페인, 9-아세틸-8-세드렌, 에틸 2,3-에폭시-3-페닐뷰트레이트, 테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올과 혼합된 이성질체, 3,7-다이메틸-3-옥탄올, 벤질벤조에이트

제2장 탈취제(Deodorizing agents)

1. 적용범위

탈취제란 가정, 사무실, 차량, 다중이용시설 등 일상적인 생활공간 또는 의류·섬유·신발 등 제품의 악취를 제거하기 위하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만, 인체·동물에 직접 사용하는 제품 등은 포함하지 아니한다.

<표1> 탈취제의 용도
자동차용	실내용
일반용	실내공간용, 물체용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	산화에틸렌	전 제형	-
2	나프탈렌	전 제형	-
3	벤젠	전 제형	5 이하
4	트리클로로에틸렌	전 제형	5 이하
5	염화비닐	전 제형	-
6	붕소산 사나트륨염	전 제형	-
7	1,4-디클로로벤젠	전 제형	-

3. 함량제한물질

1) 다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	분사형	비분사형
1	폼알데하이드	12 이하	25 이하
2	메탄올	2,000 이하	2,000 이하
3	아세트알데하이드	70 이하	300 이하
4	이산화염소	2(1) 이하	2(1) 이하
5	3-요오드-2-프로핀일 뷰틸 카바민산(IPBC)	8 이하	-
6	글리옥살	30 이하	70 이하
주(1) 액상 제품에 한하며, 단위는 mg/L임

<표4> 제품 내 사용물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명	분사형			비분사형
		실내 공간용(2)	물체용	자동차용(실내용)	일반용	자동차용(실내용)
1	프로필렌글리콜	-	-	46 이하	-	-
2	벤조산	3 이하	10 이하	1 이하	-	-
3	2-프로판올	20 이하	24 이하	12 이하	-	-
4	살리실산	81 이하	19 이하	37 이하	-	-
5	벤질알코올	32 이하	34 이하	16 이하	-	-
6	에틸렌글리콜	0.2 이하	6 이하	0.2 이하	-	-
7	살리실산메틸	25 이하	26 이하	13 이하	-	-
8	벤조산벤질	75 이하	27 이하	75 이하	-	-
9	1,2-벤즈아이소티아졸-3(2H)-온	1.3 이하	1 이하	0.68 이하	-	-
10	트리클로산	8 이하	3 이하	16 이하	-	-
11	염화디데실디메틸암모늄	0.01 이하	0.18 이하	0.0015 이하	-	-
12	은	0.04 이하	0.3 이하	0.02 이하	-	-
13	염화벤잘코늄(3)	0.9 이하	1 이하	0.5 이하	-	-
14	피레트럼	1 이하	1 이하	0.7 이하	-	-
15	2-옥틸-3(2H) -이소티아졸론	0.3 이하	0.4 이하	0.1 이하	-	-
16	다이프로필렌 글리콜메틸에테르	-	-	56 이하	-	-
17	트리에탄올아민	2 이하	10 이하	1 이하	-	-
18	에틸렌디아민테트라 아세트산, 트라나트륨 염	0.9 이하	6 이하	0.5 이하	-	-
19	알파-피넨	6 이하	10 이하	4 이하	39 이하	30 이하
20	모르폴린	7 이하	10 이하	4 이하	39 이하	31 이하
21	트리에틸렌 글리콜	15 이하	23 이하	9 이하	92 이하	71 이하
22	모노에탄올아민	0.3 이하	0.5 이하	0.2 이하	2 이하	1 이하
23	트라이사이클로 데세닐 아세테이트	6 이하	9 이하	4 이하	35 이하	27 이하
24	염산	0.5 이하	0.8 이하	함유금지	3 이하	2 이하
25	이산화규소	0.1 이하	1.0 이하	0.08 이하	-	-
26	산화아연	0.4 이하	3.2 이하	0.2 이하	-	-
주(2) 실내공간용은 의류·신발 등의 물체와 자동차 실내에 사용되는 제품 이외의 제품을 말함 (3) (C12-C18)알킬벤질디메틸암모늄염화물, 벤질알킬(C12-C16)디메틸암모늄도 해당

2) 다음 표4의 물질이 제품 원료의 제조과정을 포함한 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에, 그 사용된 물질은 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

4. 제품 내 사용가능 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 항목의 물질을 사용할 수 있다.

1) 표4에 제시된 물질(사용 시 함량기준 준수)

2) 에탄올, 1,3-비스(하이드록시메틸)-5,5-다이메틸-2,4-이미다졸리다이네디온, 테르피네올, 아세톤, 9-아세틸-8-세드렌, 프로페인, 자일렌설포네이트 나트륨

제6부 염색·도색제품 (Dye and Colorant painting product group)

제1장 물체 염색제(Dye agents)

1. 적용범위

물체 염색제란 가정, 사무실, 다중이용시설 등과 같이 일상적인 생활공간에서 화학물질을 물체에 침투시켜 색을 입히기 위하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만, 다음의 각 항목에 해당하는 제품 등은 포함하지 아니한다.

1)「화장품법」제2조제1호 및 제2호에 따른 염색제와 그 외 인체용 염색제

2) 산업통상자원부 고시「안전확인대상 어린이제품의 안전기준」부속서 11(학용품)에 따른 그림물감

3) 미술용품(일반 회화용 물감 등)

<표1> 물체 염색제의 용도

의류용, 섬유용, 신발용, 가죽용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	염화비닐	전 제형	5 이하
2	4,4'-메틸렌비스(2-클로로아닐린)	전 제형	-
3	납	전 제형	1 이하
4	카드뮴	전 제형	1 이하
5	수은	전 제형	1 이하
6	비소	전 제형	5 이하
7	6가 크로뮴	전 제형	-
8	트리클로로에틸렌	전 제형	5 이하
9	테트라클로로에틸렌	전 제형	5 이하
10	아조염료(1)	전 제형	-
주(1) 22종 : 4-아미노비페닐, p-아미노아조벤젠, 벤지딘, 4-클로로-o-톨루이딘, 2-나프틸아민, 0-아미노아조톨루엔, 5-나이트로-o-톨루딘, 4- 클로로 벤젠 메탄 아민, 4-디아미노아니솔, 4,4'-메틸렌디아닐린, 3,3'-디클로로벤지딘, 3,3'-디메톡시-[1,1-비페닐]-4,4'-디아민, 3,3'-디메틸벤지딘, 4,4''-메틸렌비스(2-메틸아닐린), P-크레시딘, 4,4'-메틸렌비스(2-클로로아닐린), 4,4''-옥시디아닐린, 4,4''-싸이오다이아닐린, o-톨루이딘, 톨루엔-2,4-디아민, 2,4,5-트리메틸아닐린, o-아니시딘

3. 함량제한물질

1) 다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	분사형	비분사형
1	벤젠	30 이하	40 이하
2	1,4-다이옥세인	20 이하	20 이하

2) 다음 표4의 물질이 제품 원료의 제조과정을 포함한 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에, 그 사용된 물질은 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표4> 제품 내 사용물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명	분사형	비분사형
1	부틸셀로솔브	75 이하	-
2	톨루엔	25 이하	20 이하
3	자일렌(o-,m-,p-총합)	55 이하	70 이하
4	개미산	30 이하	20 이하
5	메틸이소티아졸리논(MIT), 5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)의 합	함유 금지	3 이하

4. 제품 내 사용가능 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 항목의 물질을 사용할 수 있다.

1) 표4에 제시된 물질(사용 시 함량기준 준수)

2) 다이프로필렌글리콜메틸에테르, 탄산나트륨

제2장 물체 도색제(Colorant painting agents)

1. 적용범위

물체 도색제란 가정, 사무실, 차량, 다중이용시설 등과 같이 일상적인 생활공간에서 물체 표면에 색을 입히기 위해 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만 다음의 각 항목에 해당하는 제품 등은 제외한다.

1)「대기환경보전법」에 따른 도료

2) 미술용품(일반 회화용 물감 등)

<표1> 물체 도색제의 용도․제형
용도		제형
자동차용(1)	실내용, 외부용	공통 제형 기준
일반용	목재용, 플라스틱용, 금속용, 유리용, 석재용(시멘트), 가죽용	분사형(스프레이형)
주(1) 자동차 부분 보수용에 한함

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	염화비닐	전 제형	5 이하
2	4,4'-메틸렌비스(2-클로로아닐린)	전 제형	-
3	납	전 제형	1 이하
4	카드뮴	전 제형	1 이하
5	수은	전 제형	1 이하
6	비소	전 제형	5 이하
7	6가 크로뮴	전 제형	-
8	트리클로로에틸렌	전 제형	5 이하
9	테트라클로로에틸렌	전 제형	5 이하

3. 함량제한물질

다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	일반용(1)	자동차용
		분사형	실내용	외부용
1	벤젠	30 이하	30 이하	40 이하
2	1,4-다이옥세인	30 이하	30 이하	800 이하
3	구리(2)	2,000 이하	2,000 이하	50,000 이하
주(1) 자동차용 전용 제품 이외의 모든 제품을 말함 (2) 구리를 함유하는 물체 도색제에 대하여 적용

4. 제품 내 사용가능 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 항목의 물질을 사용할 수 있다.

1) 에탄올, 2-프로판올, 아세톤

제7부 자동차 전용 제품 (Auto product group)

제1장 자동차용 워셔액(Windshield washer fluids for automobiles)

1. 적용범위

자동차용 워셔액이란 자동차의 앞면, 뒷면 유리를 와이퍼로 세정하기 위하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다.

<표1> 자동차용 워셔액의 용도
용도(1)	제형
일반용, 발수성용	액체형
주(1) 일반용 : 에탄올을 주성분으로 사용한 워셔액 발수성용 : 에탄올을 주성분으로 사용한 워셔액에 실리콘 성분 등을 첨가하여 발수기능이 있는 워셔액

2. 함량제한물질

1) 다음 표2의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표2> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
물질명	일반용·발수성용
메탄올	0.6 이하

3. 안전요구사항

자동차용 워셔액은 침전물 및 부유하는 이물질을 함유하지 않는 균일하고 착색을 띄는 액체로써 표3의 용도별 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 자동차용 워셔액의 안전요구사항(2)
항 목											일반용	발수성용
어는점(원액) , ℃											- 25.0 이하
pH값				원액							6.5 ∼ 10.0	4.0 ∼ 10.0
				최저사용농도							6.5 ∼ 10.0	4.0 ∼ 10.0
세정성(최저사용농도)											대조 비교액과 비교하여 세정성이 동등 이상일 것
혼합성(원액, 시료:혼합성시험액=50:50)											분리, 침전물 및 석출물이 없을 것
발수성(°)			원액								-	65 이상
			최저사용농도
금속에 대한 부식성 (최저사용농도) [(50±2)℃, 48h]		무게 변화 mg/㎠				알루미늄					± 0.30
						황 동					± 0.15
						아연도금 강판					± 0.80
		시험후 시험편의 겉모양									시험편과 스페이서 접촉부 이외에 현저한 피팅 및 거침이 없을 것
고무에 대한 영향 (원액) [(50±2)℃, 120h]		무게변화 %					천연고무				± 1.5
							클로로프렌고무				± 2.0
							에틸렌프로필렌고무				± 2.0
		경도변화 IRHD 또는 HS					천연고무				± 3.0
							클로로프렌고무				± 3.0
							에틸렌프로필렌고무				± 3.0
		시험 후 시험편의 겉모양									표면의 점성, 카본 블랙의 이탈 및 균열 등이 없을 것
도막에 대한 영향 (원액) [(50±2)℃, 6h]	시험 후 도막표면의 겉모양				열처리 아크릴 수지 에나멜 도장판 (메탈릭색)					청	도막의 연화 및 부풀음 없고, 광택 및 색이 시험전·후에 현저한 변화가 없을 것. 또한, 워셔액에 함유된 색소의 정착이 무시할 수 있을 만큼 적을 것
					아미노알키드 수지 에나멜 도장판 (솔리드색)					백
										흑
플라스틱에 대한 영향 [(50±2)℃, 120h]	무게변화 mg/㎠				폴리에틸렌수지						± 1.0
					폴리프로필렌수지						± 1.0
					ABS 수지						± 4.0
					연질 염화비닐수지						± 3.0
					폴리아세탈수지						± 3.0
	시험 후 시험편의 겉모양										현저한 변형이 없을 것
안정성	가열안정성 [(50±2)℃, 8h]							pH값	원 액		6.5 ∼ 10.0	4.0 ∼ 10.0
									최저사용농도		6.5 ∼ 10.0	4.0 ∼ 10.0
								시험후 액의 겉모양			결정성의 침전물이 없을 것
	저온안정성 [(-15±2)℃, 8h]							원 액			결정성의 침전물이 없을 것
								최저사용농도			결정성의 침전물이 없을 것
인 화 점(원 액)											측정값을 기록한다.
주(2) 신차 출고시 차량에 포함되는 워셔액의 안전요구사항은 차량 제조업체에서 별도로 관리하는 기준을 적용 가능함

제2장 자동차용 부동액(Engine antifreezes)

1. 적용범위

부동액이란 액냉식 내연기관용 냉각수의 동결방지와 부식 방지 등을 목적으로 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다.

<표1> 자동차용 부동액의 용도
용도	제형
차량용(에틸렌글리콜형) 차량용(프로필렌글리콜형)	액체형

2. 안전요구사항

자동차용 부동액은 침전물 및 부유하는 이물을 함유하지 않는 균일하고 착색한 액체로써 표2와 표3의 용도별 기준치에 적합하여야 한다.

<표2> 농축형 부동액의 안전요구사항(1)
항 목							에틸렌글리콜형	프로필렌글리콜형
어는점(℃)					50부피 % 수용액		-34.0 이하	-32.0 이하
					30부피 % 수용액		-14.5 이하	-
pH					30부피 % 수용액		7.0～11.0	-
					50부피 % 수용액		-	7.5～11.0
예비 알칼리도(2)					원 액		보 고
금 속 부식성 30부피 % 혼합수용액 (88±2) ℃, (336±2) h	금속시험편		무게의 변화량 (mg/㎠)		알루미늄주물		±0.30	±0.30
					주 철		±0.15	±0.15
					강		±0.15	±0.10
					황 동		±0.15	±0.10
					땜 납		±0.30	±0.30
					구 리		±0.15	±0.10
			겉 모 양				시험편과 스페이서와의 접촉부 이외에 육안으로 확인할 수 있는 부식이 없을 것. 다만, 변색은 지장 없다.
	시험 중의 기포						냉각기에서 거품이 넘치지 않을 것
	시험 후의 액의 성상		pH				6.5～11.0
			pH의 변화				±1.0
			예비알칼리도의 변화(%)				보 고
			액 상				색은 심한 변화가 없을 것. 액은 분리, 겔의 발생 등 심한 변화가 없어야 한다.
			침전량(부피 %)				0.5 이하
비 중 에틸렌글리콜 (20/20 ℃) 프로필렌글리콜 (15.5/15.5 ℃)						원 액	1.114 이상	1.030～1.065
끓는점(℃)						원 액	155 이상	152 이상
거품성(mL)						30부피 % 수용액	4 이하
수 분(%)						원 액	5.0 이하
순환부식성 30부피 % 혼합수용액 (88±3) ℃, (1000±2) h		금속시험편		무게의 변화량 (mg/㎠)		알루미늄주물	±0.60
						주 철	±0.30	±0.20
						강	±0.30	±0.20
						황 동	±0.30	±0.20
						땜 납	±0.60
						구 리	±0.30	±0.20
				겉 모 양			시험편과 스페이서의 접촉부 이외에 육안으로 확인할 수 있는 부식이 없을 것. 다만, 변색은 지장 없음
		시험 후의 액의 성상			pH		6.5～11.0
					pH의 변화		±1.0
					예비 알칼리도의 변화(%)		보 고
					액 상		색은 심한 변화가 없을 것. 액은 분리, 겔의 발생 등 심한 변화가 없을 것
		부품의 상태			펌프 실부		운전 중 작동불량을 일으키지 않고, 액의 누출과 이상음이 없을 것
					펌프게이싱의 내면과 펌프날개		심한 변화가 없을 것
주(1) 신차 출고시 차량에 포함되는 부동액의 안전요구사항은 차량 제조업체에서 별도로 관리하는 기준을 적용 가능함 주(2) 예비 알칼리도 원액(물로 희석하지 않은 부동액을 말한다) 10mL를 pH5.5 까지 중화하는데 필요한 0.1M 염산의 사용량(mL)을 말함

<표3> 50부피 % 희석형 부동액의 안전요구사항(3)
항 목								에틸렌글리콜형	프로필렌글리콜형
어는점(℃)							원 액	-34.0 이하	-32.0 이하
pH							원 액	7.0～11.0	7.5～11.0
예비 알칼리도(4)							원 액	보 고
금 속 부식성 60부피 % 혼합수용액 (88±2) ℃, (336±2) h	금속시험편		무게의 변화량 (mg/㎠)				알루미늄주물	±0.30	±0.30
							주 철	±0.15	±0.15
							강	±0.15	±0.10
							황 동	±0.15	±0.10
							땜 납	±0.30	±0.30
							구 리	±0.15	±0.10
			겉 모 양					시험편과 스페이서와의 접촉부 이외에 육안으로 확인할 수 있는 부식이 없을 것. 다만, 변색은 지장 없다.
	시험 중의 기포							냉각기에서 거품이 넘치지 않을 것
	시험 후의 액의 성상				pH			6.5～11.0
					pH의 변화			±1.0
					예비알칼리도의 변화(%)			보 고
					액 상			색은 심한 변화가 없을 것. 액은 분리, 겔의 발생 등 심한 변화가 없어야 한다.
					침전량(부피 %)			0.5 이하
비 중 에틸렌글리콜 (20/20 ℃) 프로피렌글리콜 (15.5/15.5 ℃)						원 액		1.065 이상		1.025 이상
끓는점(℃)						원 액		108 이상		104 이상
거품성(mL)						60부피 % 수용액		4 이하
순환부식성 60부피 % 혼합수용액 (88±3) ℃, (1000±2) h		금속시험편		무게의 변화량 (mg/㎠)		알루미늄주물		±0.60
						주 철		±0.30		±0.20
						강		±0.30		±0.20
						황 동		±0.30		±0.20
						땜 납		±0.60
						구 리		±0.30		±0.20
				겉 모 양				시험편과 스페이서의 접촉부 이외에 육안으로 확인할 수 있는 부식이 없을 것. 다만, 변색은 지장 없음
		시험 후의 액의 성상				pH		6.5～11.0
						pH의 변화		±1.0
						예비 알칼리도의 변화(%)		보 고
						액 상		색은 심한 변화가 없을 것. 액은 분리, 겔의 발생 등 심한 변화가 없을 것
		부품의 상태				펌프 실부		운전 중 작동불량을 일으키지 않고, 액의 누출과 이상음이 없을 것
						펌프게이싱의 내면과 펌프날개		심한 변화가 없을 것
주(3) 신차 출고시 차량에 포함되는 부동액의 안전요구사항은 차량 제조업체에서 별도로 관리하는 기준을 적용 가능함 주(4) 예비 알칼리도 원액(물로 희석하지 않은 부동액을 말한다) 10mL를 pH5.5 까지 중화하는데 필요한 0.1M 염산의 사용량(mL)을 말함

제8부 인쇄 및 문서관련 제품

제1장 인쇄용 잉크·토너(Ink cartridges and toners)

1. 적용범위

인쇄용 잉크·토너란 가정, 사무실, 다중이용시설 등과 같이 일상적인 생활공간에서 사용하는 잉크젯 프린터에 사용되는 액체 형태 등의 소모품과 레이저 프린터 또는 복사기에 사용되는 분말 형태 등의 소모품으로서 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다.

<표1> 인쇄용 잉크·토너의 용도

인쇄용 잉크, 인쇄용 토너

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	납	전 제형	1 이하
2	카드뮴	전 제형	1 이하
3	수은	전 제형	1 이하
4	비소	전 제형	5 이하
5	6가 크로뮴	전 제형	-
6	노닐페놀류	전 제형	-
7	아조염료(1)	전 제형	-
주(1) 22종 : 4-아미노비페닐, p-아미노아조벤젠, 벤지딘, 4-클로로-o-톨루이딘, 2-나프틸아민, 0-아미노아조톨루엔, 5-나이트로-o-톨루딘, 4- 클로로 벤젠 메탄 아민, 4-디아미노아니솔, 4,4'-메틸렌디아닐린, 3,3'-디클로로벤지딘, 3,3'-디메톡시-[1,1-비페닐]-4,4'-디아민, 3,3'-디메틸벤지딘, 4,4''-메틸렌비스(2-메틸아닐린), P-크레시딘, 4,4'-메틸렌비스(2-클로로아닐린), 4,4''-옥시디아닐린, 4,4''-싸이오다이아닐린, o-톨루이딘, 톨루엔-2,4-디아민, 2,4,5-트리메틸아닐린, o-아니시딘

3. 함량제한물질

다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
물질명	인쇄용 잉크	인쇄용 토너
벤젠	17 이하	5 이하

제2장 인주(Red seal ink pads)

1. 적용범위

인주란 가정, 사무실, 다중이용시설 등과 같이 일상적인 생활공간에서 솜·톱밥과 같은 섬유에 기름과 레이크안료 등을 넣어 사무용 등으로 도장·인장을 찍을 때 사용하는 붉은 계열 색료 제품으로서, 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다.

다만, 스펀지에 잉크를 넣거나 함침시켜 사용하는 스탬프 잉크 및 서화 등에 사용되는 낙관용 인주는 포함하지 아니한다.

<표1> 인주의 용도

사무용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	비소	전 제형	5 이하
2	카드뮴	전 제형	1 이하

3. 함량제한물질

다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	전 제형
1	수은	500 이하
2	납	500 이하

제3장 수정액 및 수정테이프(Correction fluids and tapes)

1. 적용범위

수정액 및 수정테이프란 가정, 사무실, 다중이용시설 등과 같이 일상적인 생활공간에서 볼펜 등으로 써서 지우개로 지울 수 없는 글씨 등을 수정하기 위해 사용하는 액체나 테이프 형태의 제품으로서, 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다.

<표1> 수정액 및 수정테이프의 용도

문서수정용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	벤젠	전 제형	5 이하
2	테트라클로로에틸렌	전 제형	5 이하

제9부 미용제품 (Beauty product group)

제1장 미용 접착제(Adhesives for beauty)

1. 적용범위

미용 접착제란 미용 혹은 분장을 목적으로 신체부위에 두발·체모·속눈썹·손톱·발톱 대용물을 부착하거나 쌍꺼풀을 만들기 위해 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만 다음의 각 항목에 해당하는 제품 등은 포함하지 아니한다.

1) 미용 접착제로 볼 수 있는 제품 중 테이프 또는 스티커 형태의 제품

2)「어린이제품 안전 특별법」제25조제2항에 따른 개별안전기준이 있는 공급자적합성확인대상어린이제품 중 부속서 11(어린이용 장신구)에 해당하는 제품용 접착제

<표1> 미용 접착제의 용도

가발용, 체모용, 가속눈썹용, 쌍꺼풀용, 손톱‧발톱용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	벤젠	전 제형	5 이하
2	트리클로로에틸렌	전 제형	5 이하
3	테트라클로로에틸렌	전 제형	5 이하
4	염화비닐	전 제형	5 이하
5	트리페닐주석화합물(TPT)	전 제형	-
6	트리부틸주석화합물(TBT)	전 제형	-
7	트리부틸주석산화물	전 제형
8	유기수은화합물	전 제형	-
9	톨루엔-2,4-디이소시아네이트	전 제형	-
10	아크릴로니트릴	전 제형 (시아노아크릴레이트 계열 제외)	-
11	디클로로메탄	전 제형	-
12	2-부톡시에탄올(부틸셀로솔브)	전 제형	-
13	나프탈렌	전 제형	-
14	납	전 제형	1 이하
15	비소	전 제형	5 이하
16	삼산화안티몬	전 제형	2 이하 (안티몬으로)
17	클로로포름	전 제형	-
18	디메틸포름아미드	전 제형	-
19	메틸메타크릴레이트	전 제형	-

3. 함량제한물질

1) 다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	전 제형
1	폼알데하이드	20 이하(1)
2	톨루엔	1,000 이하
3	자일렌(o-,m-,p-총합)	500 이하
4	아크릴로니트릴(2)	200 이하
5	하이드로퀴논(2)	1,000 이하
주(1) 시아노아크릴레이트 계열 물질을 주성분으로 하는 미용 접착제는 1% 미만 적용 (2) 시아노아크릴레이트 계열 물질을 주성분으로 하는 미용 접착제에만 적용

2) 다음 표4의 물질이 제품 원료의 제조과정을 포함한 제품 제조의 전 과정에서 사용된 경우에, 그 사용된 물질은 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표4> 제품 내 사용물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명	전 제형
1	2,6-다이-터트-뷰틸-p-크레졸	50 이하
2	2-옥틸-3(2H)-이소티아졸론	7 이하
3	디부틸프탈레이트	0.1 이하

4. 제품 내 사용가능 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 표4에 제시된 물질(사용 시 함량기준 준수)을 사용할 수 있다.

제2장 문신용 염료(Tattoo inks)

1. 적용범위

문신용 염료란 신체부위(피부)에 표1의 용도로 시술하는 염료로서 피부 속까지 침투하여 반영구·영구적인 기능을 가지는 화학제품을 말한다. 다만, 다음「화장품법」제2조제1호에 따른 인체용 염료 제품 등은 포함하지 아니한다.

<표1> 문신용 염료의 용도

눈썹·아이라인용, 입술용, 전신용, 헤어라인용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 표3과 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제품	검출허용한도 (mg/kg)
1	2-아미노-6-에토실나프탈린	전 제형	-
2	4-아미노-3-플루오로페놀	전 제형	-
3	4-아미노아조벤젠	전 제형	-
4	o-아미노아조톨루엔	전 제형	-
5	벤지딘	전 제형	-
6	바이페닐-4-일아민	전 제형	-
7	p-클로로아닐린	전 제형	-
8	4-클로로-o-톨루이딘	전 제형	-
9	3,3’-디클로로벤지딘	전 제형	-
10	3,3’-디메톡시벤지딘	전 제형	-
11	3,3'-디메틸벤지딘	전 제형	-
12	P-크레시딘	전 제형	-
13	2,4-디아미노아니솔	전 제형	-
14	4,4'-메틸렌비스[2-클로로아닐린]	전 제형	-
15	4,4'-메틸렌다이아닐린	전 제형	-
16	4,4’-메틸렌비스(2-메틸아닐린)	전 제형	-
17	톨루엔-2,4-디아민	전 제형	-
18	2-나프틸아민	전 제형	-
19	5-나이트로-o-톨루딘	전 제형	-
20	1,2-벤즈페난트렌	전 제형	-
21	디(2-에틸헥실)프탈레이트	전 제형	-
22	베릴륨	전 제형	-
23	클로로포름	전 제형	-
24	디부틸프탈레이트	전 제형	-
25	안트라센	전 제형	-
26	o-아니시딘	전 제형	-
27	니켈	전 제형	-
28	비소	전 제형	5 이하
29	카드뮴	전 제형	1 이하
30	수은	전 제형	1 이하
31	납	전 제형	1 이하
32	6가 크로뮴	전 제형	-
33	염화비닐	전 제형	-
34	1,2-벤즈안트라센	전 제형	-
35	나프탈렌	전 제형	-
36	트리클로로에틸렌	전 제형	5 이하
37	테트라클로로에틸렌	전 제형	5 이하

<표3> 제품 내 함유금지 색명
연번	색명 (Color Index)	색번호 (CI Number)	적용 제품	검출허용한도 (mg/kg)
1	Acid Green 16	44025	전 제형	-
2	Acid Red 26	16150	전 제형	-
3	Acid Violet 17	42650	전 제형	-
4	Acid Violet 49	42640	전 제형	-
5	Acid Yellow 36	13065	전 제형	-
6	Basic Blue 7	42595	전 제형	-
7	Basic Green 1	42040	전 제형	-
8	Basic Red 1	45160	전 제형	-
9	Basic Red 9	42500	전 제형	-
10	Basic Violet 1	42535	전 제형	-
11	Basic Violet 10	45170	전 제형	-
12	Basic Violet 3	42555	전 제형	-
13	Disperse Blue 1	64500	전 제형	-
14	Disperse Blue 106	-	전 제형	-
15	Disperse Blue 124	-	전 제형	-
16	Disperse Blue 3	61505	전 제형	-
17	Disperse Blue 35	-	전 제형	-
18	Disperse Orange 3	11005	전 제형	-
19	Disperse Orange 37	-	전 제형	-
20	Disperse Red 1	11110	전 제형	-
21	Disperse Red 17	11210	전 제형	-
22	Disperse Yellow 3	11855	전 제형	-
23	Disperse Yellow 9	10375	전 제형	-
24	Pigment Orange 5	12075	전 제형	-
25	Pigment Red 53	15585	전 제형	-
26	Pigment Violet 3	42535:2	전 제형	-
27	Pigment Violet 39	42555:2	전 제형	-
28	Solvent Blue 35	61554	전 제형	-
29	Solvent Orange 7	12140	전 제형	-
30	Solvent Red 24	26105	전 제형	-
31	Solvent Red 49	45170:1	전 제형	-
32	Solvent Violet 9	42555:1	전 제형	-
33	Solvent Yellow 1	11000	전 제형	-
34	Solvent Yellow 2	11020	전 제형	-
35	Solvent Yellow 3	11160	전 제형	-

3. 함량제한물질

다음 표4의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표4> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	전 제형
1	바륨	50 이하
2	코발트	25 이하
3	구리	25 이하
4	셀레늄	2 이하
5	안티몬	2 이하
6	주석	50 이하
7	아연	50 이하
8	파라벤류	단일물질 4,000 이하, 혼합물 8,000 이하
9	폼알데하이드	20 이하
10	다환방향족탄화수소(PAHs)	총합으로 0.5 이하 (단, 벤조-a-피렌의 함유량은 0.005 이하)

4. 문신용 염료의 내용물은 무균이어야 한다. 무균시험방법은 대한민국 약전 일반시험법의 무균시험법에 따른다.

제10부 살균제품 (Disinfection products group)

제1장 살균제(Disinfectants)

1. 적용범위

살균제란 가정, 사무실, 차량, 다중이용시설 등에서 살균, 항균, 소독 등을 위하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만, 다음 각 항목에 해당하는 제품 등은 포함하지 아니한다.

1)「위생용품관리법」제2조제1호에 따른 위생용품(물수건, 물티슈 등)

2) 식품용 기구·용기·포장을 살균·소독하는 데에 사용되어 간접적으로 식품으로 옮아갈 수 있는 소독·항균제품

3) 필터형 보존처리제품 등 살생물처리제품

<표1> 살균제의 용도
일반용	일반물체용, 배수관용, 곰팡이제거용
특수목적용	공기소독용(1), 어린이용품 전용(2), 칫솔·혀크리너 살균용
주(1) 전용 공기소독기구를 통해 간헐적으로 분무되는 소독액에 한함 (2) 만 13세 이하 어린이가 사용하는 전용 제품에만 사용되는 소독제를 말함

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제품 및 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	벤젠	일반용 (전 제형)	5 이하
2	염화비닐	일반용 (전 제형)	5 이하
3	디에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르	일반용 (전 제형)	-
4	붕산	어린이용품 전용 (전 제형)	붕소(B)로서 10 이하
5	차아염소산	어린이용품 전용 및 칫솔・혀크리너용 (전 제형)	10 이하
6	납	칫솔・혀크리너용 (전 제형)	1 이하
7	카드뮴	칫솔・혀크리너용 (전 제형)	1 이하
8	수은	전 제품 (전 제형)	1 이하
9	비소	칫솔・혀크리너용 (전 제형)	1 이하

3. 함량제한물질

다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	일반용(3)		공기 소독용	어린이용품 전용	칫솔· 혀크리너 살균용
		분사형	비분사형
1	폼알데하이드	40 이하	100 이하	-	-	-
2	아세트알데하이드	100 이하	200 이하
3	클로로포름	30 이하	30 이하
4	아질산나트륨	-	-	아질산 이온으로서 80 이하	아질산 이온으로서 80 이하	-
5	과황산화합물	-	-	-	-	과황산염으로서 800 이하
주(3) 공기소독용 및 어린이용품 전용, 칫솔·혀클리너 살균용을 제외한 물체소독용, 하수구·배수관용, 곰팡이·이끼제거용을 말함

4. 사용가능 주성분

살균제에 사용할 수 있는 주성분은 다음 각 항목과 같다.

1) 표4에 제시된 물질

2) 법 제12조에 따라 살균제에 사용될 수 있는 살생물물질로 승인받은 물질

3) 법 제18조제3항에 따라 살균제에 사용될 수 있는 기존살생물물질. 단, 물질별 승인유예기간 이내에서만 사용 가능

<표4> 살균제 사용가능 주성분
구분	물질명
일반용	1		노난 산; 펠라곤 산	21	규산나트륨
	2		염산	22	탄산나트륨
	3		황산 구리(Ⅱ)	23	에탄올
	4		에틸렌다이아민테트라아세트산	24	아이소프로필 알코올; 2-프로판올
	5		에틸렌다이아민테트라아세트산, 이나트륨염	25	디메틸(펜타데실)아민 옥사이드
	6		에틸렌다이아민테트라아세트산, 삼나트륨염	26	브로민화소듐
	7		에틸렌다이아민테트라아세트산, 사나트륨염	27	차아염소산나트륨
	8		수산화 칼륨	28	과산화수소
	9		은이온	29	차아염소산칼슘
	10		식용색소 적색 제40호; FD&C 적 NO. 40	30	차아염소산; 하이포아염소산
	11		하이드록시아세트산	31	클로록실레놀
	12		나이트로트라이아세트산 트라이나트륨염	32	4-클로로-3,5-다이메틸페놀
	13		아세트산	33	4-아이소프로필-3-메틸페놀
	14		알코올(C12-C15)에톡실레이티드	34	세틸피리디늄 클로라이드 모노하이드레이트
	15		염화알킬(C12-C18) 벤질다이메틸암모늄	35	2-페녹시에탄올
	16		염화알킬(C12-C18) 다이메틸에틸벤질암모늄	36	2-에틸 헥산다이올
	17		인산	37	알칼리 이온수(pH 11 이상)
	18		O-벤질-p-클로로페놀	38	이산화 염소
	19		자일렌설포네이트 나트륨	39	심클로센; 트라이클로로아이소시아누르산
	20		수산화나트륨	-
공기소독용	1	아이소프로필 알코올; 2-프로판올		3	에탄올
	2	벤질-디메틸-테트라데실암모늄		-
어린이용품 전용	1	에탄올		3	2-페녹시에탄올
	2	구연산(시트릭산)		-
칫솔· 혀크리너 살균용	1	에탄올		5	키토산
	2	이염화이소시아뉼산나트륨		6	탄산나트륨
	3	이염화이소시아뉼산나트륨이수화물		7	탄산수소나트륨
	4	구연산(시트릭산)		8	티몰(식용등급)

제2장 살조제(Algicide)

1. 적용범위

살조제란 일반 가정, 사무실, 다중이용시설 등의 실내·외 물놀이시설 및 어항 등 수중에 존재하는 조류의 생육을 억제하여 사멸시키기 위해 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다.

<표1> 살조제의 용도

어항용, 분수대용, 연못용, 수영장용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
물질명	적용 제품 및 제형	검출허용한도 (mg/kg)
수은	전 제품 (전 제형)	1 이하

3. 함량제한물질

다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 제형별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 화학물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	분사형	비분사형
1	메틸에틸케톤과산화물	600 이하	600 이하
2	클로로포름	100 이하	300 이하
3	이산화염소	1,000 이하	-
4	과아세트산	1,400 이하	-

4. 사용가능 주성분

살조제에 사용할 수 있는 주성분은 다음 각 항목과 같다.

1) 표4에 제시된 물질

2) 법 제12조에 따라 살조제에 사용될 수 있는 살생물물질로 승인받은 물질

3) 법 제18조제3항에 따라 살조제에 사용될 수 있는 기존살생물물질. 단, 물질별 승인유예기간 이내에서만 사용 가능

<표4> 살조제 사용가능 주성분
연번	물질명	연번	물질명
1	2-클로로아세트산 혼합 1,3프로판디아민N-(C10-C16) 알킬 유도체 반응물	14	4차암모늄 화합물, 디(C8-C10)알킬다이메틸
2	벤질알킬(C12-C16)디메틸암모늄	15	글루코프로타민
3	벤질알킬(C12-C18)디메틸암모늄	16	과산화수소
4	벤질-디메틸-테트라데실암모늄	17	마그네슘 모노퍼옥시프탈레이트 6수화물
5	염화암모늄(C12-C14)알킬디메틸에틸벤질	18	5-메틸옥사졸리딘
6	수산화칼슘	19	옥탄퍼옥소산
7	차아염소산칼슘	20	2-페녹시에탄올
8	폴리(2-하이드록시프로필 디메틸암모늄염화물)	21	칼슘 마그네슘 산화물
9	칼슘 마그네슘 수산화물	22	은 구리 제올라이드
10	이산화염소	23	은 인산염 유리
11	구리	24	은 아연 제올라이트
12	황산구리(II), 오수화물	25	제올라이트
13	차아염소산나트륨	-

제11부 구제제품(Insect repellent products group)

제1장 기피제(Insect repellents)

1. 적용범위

기피제란 가정, 사무실, 다중이용시설 등과 같이 일상적인 생활공간에서 살균과 살충의 목적이 아닌 쌀벌레 등의 접근을 방지하기 위하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만, 파리, 모기 등에 사용되는 보건용 기피제품, 인체에 직접 적용되는 기피제품 등은 포함하지 아니 한다.

<표1> 기피제의 용도

쌀벌레용, 좀벌레용, 날벌레용(1)

주(1) 깔따구용, 하루살이용 등 특정 날벌레 용도를 상세히 기재할 수 있음

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제품 및 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	테트라클로로에틸렌	전 제품 (전 제형)	5 이하
2	트리클로로에틸렌	전 제품 (전 제형)	5 이하
3	염화비닐	전 제품 (전 제형)	5 이하
4	나프탈렌	날벌레용 제품 (전 제형)	-
5	1,4-디클로로벤젠	전 제품 (전 제형)	-
6	농약관리법(법률 제14980호)에 등록된 성분	전 제품 (전 제형)	-
7	가정용 살충제로 등록된 유효성분	전 제품 (전 제형)(2)	-
8	방역용 구제·방지 살충제로 등록된 성분	전 제품 (전 제형)	-
9	수은	전 제품 (전 제형)	1 이하
주(2) 좀벌레용은 제외함

3. 함량제한물질

다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	쌀벌레·좀벌레용	날벌레용
		전 제형	전 제형
1	폼알데하이드	5 이하	5 이하
2	아세트알데하이드	40 이하	-
3	디메틸포름아미드	-	300 이하

4. 사용가능 주성분

기피제에 사용할 수 있는 주성분은 다음 각 항목과 같다.

1) 표4에 제시된 물질

2) 법 제12조에 따라 기피제에 사용될 수 있는 살생물물질로 승인받은 물질

3) 법 제18조제3항에 따라 기피제에 사용될 수 있는 기존살생물물질. 단, 물질별 승인유예기간 이내에서만 사용 가능

<표4> 기피제 사용가능 주성분
구 분	물질명
쌀벌레· 좀벌레용	1	펠라곤산	17	스피아민트 오일
	2	메틸노닐케톤	18	선형 알킬벤젠
	3	다이에틸-메타-톨루아마이드	19	트란스플루트린
	4	라우르산; 도데칸산	20	다이프로필렌글리콜
	5	시스-9-트리코센	21	엠펜스린
	6	테트라데카-9,12-디에닐 아세테에트	22	2,2‘-메틸렌비스(6-t-뷰틸-4-에틸페놀)
	7	카프린산	23	알파-브로모신암알데하이드
	8	클로록실레놀	24	브롬펜빈포스
	9	라벤더 오일	25	알릴아이소싸이오사이안산
	10	에틸부틸아세틸아미노프로피오네이트	26	3-요오드-2-프로핀일 뷰틸 카바민산(IPBC)
	11	수소처리된 경질 파라핀 정제유	27	2,6-다이-터트-뷰틸-p-크레졸
	12	수소처리된 중간 정제유	28	수소처리된 경질 정제유
	13	히노키티올	29	나프탈렌
	14	시트로넬라 오일	30	장뇌
	15	정향유	31	시나몬(계피) 오일
	16	피마자(castor) 오일	32	겨자씨 오일
날벌레용	1	에탄올	8	파라핀 오일
	2	프로판	9	피마자(castor) 오일
	3	이소부탄	10	삼나무(cedarwood) 오일
	4	페퍼민트 오일	11	로즈마리 오일
	5	시트로넬라 오일	12	제라늄 오일
	6	레몬그라스 오일	13	오렌지껍질 오일
	7	대두(soybean) 오일	14	모기기피제로 등록된 유효 성분 7종(3)
주(3) 7종 : 디에틸톨루아미드, 이카리딘, 파라멘탄-3,8-디올, 에틸부틸아세틸아미노프로피오네이트(IR3535), 리나룰, 정향유, 회향유

제12부 보존‧보존처리제품 (Preservative products, Preservative-treated products)

제1장 목재용 보존제(Wood Preservatives)

1. 적용범위

목재용 보존제란 가정, 사무실, 다중이용시설 등과 같이 일상적인 생활공간에서 목재가 부패, 변질하는 것을 방지하기 위하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만, 「대기환경보전법」에 따른 도료에 해당하는 제품 등은 포함하지 아니 한다.

<표1> 보존제의 용도

목재용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	벤젠	전 제형	5 이하
2	트리클로로에틸렌	전 제형	5 이하
3	염화비닐	전 제형	5 이하
4	무수 크롬산	전 제형	-
5	중크롬산나트륨	전 제형	-
6	나트륨 펜타클로로페네이트	전 제형	-
7	트리부틸주석산화물	전 제형	-
8	수은	전 제형	1 이하

3. 함량제한물질

다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	전 제형
1	에틸벤젠	700 이하
2	(1-메틸에틸)벤젠	700 이하
3	자일렌(o-,m-,p-총합)	60 이하
4	톨루엔	70 이하

4. 사용가능 주성분

목재용 보존제에 사용할 수 있는 주성분은 다음 각 항목과 같다.

1) 표4에 제시된 물질

2) 법 제12조에 따라 목재용 보존제에 사용될 수 있는 살생물물질로 승인받은 물질

3) 법 제18조제3항에 따라 목재용 보존제에 사용될 수 있는 기존살생물물질. 단, 물질별 승인유예기간 이내에서만 사용 가능

<표4> 제품 내 사용가능한 살생물물질
연번	물질명	연번	물질명
1	붕산; 보린산	9	3-요오드-2-프로핀일 뷰틸 카바민산(IPBC)
2	산화 제2구리	10	제타 싸이퍼메트린
3	테부코나졸	11	프로피코나졸
4	붕산나트륨	12	1-부톡시-2-프로판올
5	톨릴플루아니드	13	수소처리된 중질 나프타
6	디클로플루아니드	14	수소탈황화된 중질 나프타
7	염화알킬(C12-C16)벤질다이메틸암모늄	15	D-글루코피라노스, 올리고, 데실 옥틸 글루코사이드
8	삼산화이붕소	-

제2장 필터형 보존처리 제품(Preservative-treated filter product)

1. 적용범위

필터형 보존처리 제품이란 가정, 자동차 등 실내에서 표1에 따라 공기청정기 및 에어컨 장치에 장착된 필터 자체의 항균‧멸균‧살균‧보존 등을 위하여 필터의 표면 또는 내부에 살생물물질을 사용한 제품을 말한다. 다만 건물 내 공조용 필터, 수질정화용 필터 등은 포함하지 아니한다.

<표1> 필터형 보존처리 제품의 용도·제형
용도	제형
공기청정기용, 에어컨용	필터형

2. 방출량 제한물질

다음 표2의 물질을 필터형 보존처리 제품에 항균처리 등의 목적으로 사용할 경우, 그 사용한 물질은 제시된 방출량 기준치에 적합하여야 한다.

<표2> 제품 내 화학물질 방출량(1) 기준 (단위 : mg)
연번	물질명	필터형
1	이산화티타늄	1,000 이하
2	이산화규소	40 이하
3	구리 및 그 화합물	구리로서 70 이하
4	산화아연	50 이하
5	질산은	15 이하
6	아연 피리싸이온	70 이하
7	옥타데실디메틸(3-트리하이드록시실일프로필)암모늄 클로라이드 (Octadecyldimethyl(3-trihydroxysilyl propyl)ammonium chloride, OTPA)	2 이하
주(1) 공기청정기·에어컨 사용으로 인해 필터에서 탈락된 해당 물질의 양

3. 제품 내 사용가능 보존용 물질

제품의 유통기한을 보장하기 위하여 제품의 보관 또는 보존의 용도로 살생물물질을 사용하고자 하는 경우에는 다음 각 항목의 물질만을 사용할 수 있다. 다만, 표2에 해당되지 않는 2)와 3)의 물질을 사용하여 제품을 제조 또는 수입하고자 하는 자는 별지 제9호 서식의 필터형 보존처리제품 내 보존용물질 사용 신청서와 함께 유해성 자료 및 물질별 방출량에 따른 위해성 평가자료 등 안전성을 입증할 수 있는 자료를 한국환경산업기술원장에 제출하여 법 제8조에 따른 위해성평가를 받아야 한다.

1) 표2에 제시된 물질. 단, 물질별 방출량 기준치에 적합하여야 함

2) 법 제12조에 따라 제품 보존용 보존제에 사용될 수 있는 살생물물질로 승인받은 물질. 단, 위해성평가 결과, 인체에 위해성이 있다고 인정되지 않는 수준의 방출량 이하인 경우에 한해 사용 가능

3) 법 제18조제3항에 따라 제품 보존용 보존제에 사용될 수 있는 기존살생물물질. 단, 위해성평가 결과, 인체에 위해성이 있다고 인정되지 않는 수준의 방출량 이하인 경우에 한해 해당 물질별 승인유예기간 이내에서 사용 가능

제13부 기타(Other product group)

제1장 초(Candle)

1. 적용범위

초란 가정, 사무실, 다중이용시설 등 일상적인 생활공간에서 면사 또는 면과 화학 섬유와의 혼방사, 나무 등을 심지로 하여 파라핀, 소이왁스, 팜왁스, 비즈왁스(밀랍) 등 또는 파라핀 등에 소량의 지방산이나 기타 경화제를 혼합하여 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다.

<표1> 초의 용도

발광용, 방향용

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제품	검출허용한도 (mg/kg)
1	벤젠	방향용	5 이하
2	염화비닐	방향용	5 이하
3	트리클로로에틸렌	방향용	5 이하
4	붕소산 사나트륨염	방향용	-
5	1,4-디클로로벤젠	방향용	-

3. 함량제한물질

다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 화학물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
연번	물질명	발광용	방향용
1	납(1)	600 이하	600 이하
2	폼알데하이드	-	12 이하
3	글리옥살	-	30 이하
4	메탄올(2)	-	2,000 이하
주(1) 심지 및 몸통의 총 함유량을 말함 (2) 액상 제품에 한함

제2장 습기제거제(Dehumidifying agent)

1. 적용범위

습기제거제란 가정, 사무실, 다중이용시설 등 일상적인 생활공간의 벽장, 장롱 등 비교적 좁은 공간에서 제습을 목적으로 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다. 다만, 상품 포장용인 것 및 식품이나 인체에 사용하는 것 등은 포함하지 아니 한다.

<표1> 습기제거제의 용도

실내공간용, 가구용, 수납공간용, 신발·섬유용

2. 함량제한물질

다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표2> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/L)
연번	물질명	전 제형
1	납	3.0 이하
2	카드뮴	0.3 이하
3	비소	1.5 이하
4	수은	0.005 이하
5	6가 크롬	1.5 이하
6	다이메틸푸마레이트(1)	0.1 mg/kg 이하
주(1) 실리카겔을 주 원료로 한 제품에 한함

제3장 인공 눈 스프레이(Artificial snow spray)

1. 적용범위

인공 눈 스프레이란 가정, 사무실, 다중이용시설 등과 같이 일상적인 생활공간에서 표1에 따라 생일, 결혼 등의 행사에 인공적인 눈(雪)모양을 만들어 분사하는 형태의 화학제품을 말한다.

<표1> 인공 눈 스프레이의 용도·제형
용도	제형
행사용(1)	분사형(스프레이형)
주(1) 특정 용도를 상세히 기재할 수 있음

2. 함유금지물질

제품 내에 함유될 수 없는 물질은 다음 표2와 같다. 다만, 검출허용한도가 제시된 물질은 제품 내 비의도적으로 함유되어 기술적으로 완전한 제거가 불가능한 경우에만 인정되며, 제품 내 그 물질의 허용 기준치를 초과하여 검출되어서는 아니 된다.

<표2> 제품 내 함유금지물질
연번	물질명	적용 제형	검출허용한도 (mg/kg)
1	염화비닐	분사형	5 이하
2	트리클로로에틸렌	분사형	5 이하
3	테트라클로로에틸렌	분사형	5 이하

3. 함량제한물질

다음 표3의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표3> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : mg/kg)
물질명	분사형
소듐라우레스설페이트 (Sodium Laureth Sulfate; SLES)	1,000 이하

제4장 공연용 포그액(Fog fluid for performance)

1. 적용범위

공연용 포그액이란 공연 또는 행사 시 연무장치를 이용하여 연기·안개와 같은 효과를 연출하기 위하여 사용하는 제품으로서, 표1의 용도로 사용하는 화학제품을 말한다.

<표1> 공연용 포그액의 용도

공연용(무대연출), 행사용

2. 함량제한물질

다음 표2의 물질은 제품 내 원료로 사용하지 않더라도 해당 물질별로 제시된 함량 기준치에 적합하여야 한다.

<표2> 제품 내 함유물질 함량 기준 (단위 : %(w/w))
연번	물질명	전 제형
1	에틸렌글리콜	10 이하
2	디에틸렌글리콜	10 이하